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[bookmark: _Toc178578021]第一章招标公告
PVDC/PVDF装置后加工配套及智能仓储设施建设项目
智能立体仓储系统招标公告
1、招标条件
PVDC/PVDF装置后加工配套及智能仓储设施建设项目已经衢州市智造新城管理委员会备案批准建设，建设资金为国有资金，出资比例为100%，资金来源为自筹，已具备招标条件，招标人为浙江衢州巨塑化工有限公司、浙江巨化化工材料有限公司，招标代理为巨化集团有限公司物资装备分公司，现就本项目所需智能立体仓储系统组织公开招标，招标编号：11111111111111111111111111111。
2、招标内容：
PVDC/PVDF装置后加工配套及智能仓储设施建设项目智能立体仓储系统一套，详见招标文件。3、合格投标人的资格要求：
（一）基本资格条件：
（1）具有独立法人承担民事责任的能力；
（2）投标人或其拟派项目负责人在投标截止时间未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)列为失信被执行人。
（3）法律、行政法规规定的其他条件。
（二）特定条件（投标文件中提供证明材料）： 
（1）投标人为拟投标的物的供应商。
（2）2019年1月1日起至今有同类或类似产品的良好应用业绩（须提供合同、技术协议等证明文件，原件备查，允许招标人实地考察复核）。
（3）投标人具备石油化工工程施工总承包三级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质。
（4）拟派项目负责人（项目经理）：具有注册在投标人单位的机电工程专业二级及以上建造师执业资格，具有“三类人员”B类证书。
（三）本项目允许联合体投标，联合体牵头人必须是设备厂家。
注：本项目采用资格后审，投标人提供以上证明文件如有虚假、伪造的一律作废标处理。
4、招标文件的获取
4.1本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式，自招标文件发布之日起至投标截止时间发放。
4.2 潜在投标人可在衢州市公共资源交易网（http://ggzy.qz.gov.cn/）免费下载招标文件。确定参加投标的企业可凭本单位CA数字证书登陆衢州市公共资源电子交易系统，在报名之后按照操作手册在对应模块领取。
4.3 未办理企业信息入库的潜在投标人登陆衢州市公共资源交易网办理投标人信息入库（衢州市级交易平台市场主体信息库，下同）备案事宜。在“主体登录”界面选择免费注册，填写、上传相关主体信息（带“*”号的必填），填好后点击“提交”。经人工形式审查后公示三天，自动入库。由于注册后公示需要三天，请各投标人提前注册，以免耽误报名。投标企业可同时申领CA证书及电子签章。具体操作请参考“衢州市公共资源交易项目网上办理CA操作指南”：
http://ggzy.qz.gov.cn/art/2022/9/25/art_1229684163_58682322.html。
4.4 潜在投标人对招标文件有疑问的，应通过衢州市公共资源交易系统或书面向招标人提出。提交疑问截止日为2024年   月   日16时30分。招标人将在衢州市公共资源交易网上发布补充（疑问、澄清）文件。潜在投标人应自行关注网站公告,招标人不再书面通知。投标人因自身贻务行为导致投标失败的，责任自负。
4.5 投标工具：
投标工具有以下三家：擎洲、品茗、招天下，投标人可自行选择。
擎洲公司联系方式，徐工，0570-8757622，杜工，15088719872；
品茗公司联系方式，姜工，15157078007；
招天下公司联系方式，400-0571-337。
5、投标文件的递交
5.1 本项目采用网上投标不见面开标形式。
5.2 文件递交截止和开标时间为2024年   月   日9时30分00秒。
5.3将由投标文件制作工具制作生成的加密电子投标文件在投标截止时间前（以上传完成时间为准）上传至衢州市公共资源电子交易系统（http://ggzy.qz.gov.cn)。
5.4不见面开标大厅网址：
http://jyzx.ggzy.qz.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login
6、发布公告的媒介
本招标公告在浙江省公共资源交易服务平台、衢州市公共资源交易网和巨化数字化招采平台同时发布。
7、联系方式：
招 标 人：浙江衢州巨塑化工有限公司
联系人：徐工  联系电话：0570-3614294
 浙江巨化化工材料有限公司
联系 人：宋工 联系电话：0570-3098765
招标代理：巨化集团有限公司物资装备分公司
联系人：吕工 联系电话：0570-3617201
地址：浙江省衢州市巨化北一道165号



浙江衢州巨塑化工有限公司
浙江巨化化工材料有限公司
巨化集团有限公司物资装备分公司
巨化招标办公室
2024年   月   日
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	项号
	内容
	说明与要求

	2.1.1
	项目说明
	本项目为浙江衢州巨塑化工有限公司、浙江巨化化工材料有限公司PVDC/PVDF装置后加工配套及智能仓储设施建设项目所需智能立体仓储系统一套

	2.1.2
	招标人及招标代理
	招标人：浙江衢州巨塑化工有限公司、浙江巨化化工材料有限公司
联系人：宋工   0570-3098765
地址：浙江省衢州市花园（巨化公司内）
招标代理:巨化集团有限公司物资装备分公司
联系人：吕工  0570-3617201
地址：浙江省衢州市巨化北一道165号

	2.1.3
	项目名称
	PVDC/PVDF装置后加工配套及智能仓储设施建设项目

	2.1.4
	项目地点
	浙江衢州巨塑化工有限公司，浙江省衢州市巨化集团有限公司内。

	2.2.1
	资金来源
	100%自筹

	2.2.2
	出资比例
	100%国有资金

	2.2.3
	资金落实情况
	100%落实

	2.3.1
	招标范围
	见采购内容及技术要求。

	*2.3.2
	交货期要求
	合同签订生效后180个日历天内全部标的物货到招标人项目现场且安装调试完成，安装具体时间由招标人提前通知。（投标人请报最短的交货时间，在技术标书中体现）。

	2.3.3
	质量要求
	见采购内容及技术要求

	2.4.1
	投标人资
格条件、要求
	见招标公告

	
	资质等级和业绩要求
	（1）投标人为拟投标的物的供应商。（2）2019年1月1日起至今有同类或类似产品的良好应用业绩（须提供合同、技术协议等证明文件，原件备查，允许招标人实地考察复核）。（3）投标人具备石油化工工程施工总承包三级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质。

	2.4.2
	是否接受联合体投标
	接受，联合体牵头人必须为设备厂家。

	2.5.1
	踏勘现场
	不组织，如有需要，潜在投标人可要求现场勘察。

	2.6.1
	投标人提出疑问的截止时间、上传疑问方式
	1、投标人提出疑问的截止时间：见招标公告。
2、上传疑问方式：登陆衢州市公共资源交易中心电子交易系统（http://ggzy.qz.gov.cn/）“业务办理”报名提出质疑。

	2.6.2
	招标文件的
澄清、补充、修改的时间及下载网址
	1、澄清、补充、修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15日前，以电子文件形式上传至电子招投标交易平台供投标人下载，不足15天的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。
2、澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间3天前，以上款相同的形式发布，不足3天的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。
3、下载地址：衢州市公共资源交易中心电子交易系统
注：潜在投标人应密切关注衢州市公共资源交易中心电子交易系统或衢州市公共资源交易网，如有补充文件，投标人必须下载最新补充文件并导入投标文件制作工具，否则制作的电子投标文件将无法开标。

	2.7.1
	是否允许分包
	☑不允许。

	2.8.1
	构成招标文件的其它资料
	澄清、补充文件（如有）。

	2.8.2
	投标截止时间
	见招标公告

	2.8.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	潜在投标人应自行关注衢州市公共资源交易中心电子交易系统（http://ggzy.qz.gov.cn/）公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	2.9.1
	构成投标文件的其它资料
	/

	2.9.2
	最高限价
	*本次投标最高限价为1260万元人民币，超过最高限价的投标将被否决。

	2.9.3
	投标报价的其他要求
	/

	2.9.4
	投标有效期
	不少于90个日历天（从投标截止之日起算）。

	2.10.1
	投标保证金
	本项目交纳投标保证金10万元整。
一、投标保证金专户信息如下：
账户名称：衢州市公共资源交易监督管理办公室；
开户银行：衢州市工商银行南区支行或中国银行衢州分行；
账号：按系统随机分配账号。
缴纳时间：投标截止时间前，以衢州市公共资源交易中心电子交易系统确认到账为准（因各银行系统到账时间不同，请提前交纳，否则后果自负）。
二、缴纳方式
投标人登陆衢州市公共资源电子交易系统—“业务办理”—“缴纳保证金”模块：
缴纳方式之一（按项目在线支付）：投标人通过网银（电汇）方式，从经系统备案的银行基本账户汇出，一次性足额缴纳。
缴纳方式之二（联保资金支付）：联保资金小于项目投标保证金时，按系统提示，从经系统备案的银行基本账户汇出，一次性足额补交差额。申请联保资金请咨询市招投标协会秘书处，联系电话0570-8757610。
缴纳方式之三（电子保函）：使用电子保函方式缴纳的，具体操作流程详见《衢州市公共资源交易平台电子保函操作规则（试行）》。投标人须在投标截止时间前，一次性提供不低于招标要求的投标保证金金额的担保，否则视为未缴纳投标保证金。投标保证金缴纳时间以电子保函实际获得时间为准。投标人使用电子保函所遇一切相关问题及相关纠纷，均由投标人与保函出具机构之间自行解决，营商办及交易中心不承担任何责任。
软件公司联系人：郑工，联系电话：13071815370，4009980000。
保证金室，咨询联系电话：0570-8757613。
投标人如有违反法律法规、招标文件和其他相关规定，作不予退还投标保证金处理的，保函出具机构收到《不予退还投标保证金通知单》后5个工作日内将投标保证金担保赔偿款汇入市营商办投标保证金专户。
三、投标保证金不予退还的情形：
1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件。
2、中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证金的。
3、经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。
出现上述不予退还情形的，招标人告知衢州市营商办登记后，保证金不再退还给投标人。

	2.10.2
	近年财务状况的年份要求
	提供近三年（2021年、2022年、2023年）财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表，由会计事务所审签）。 

	2.11.1
	投标文件格式和签字或盖章要求
	1、 投标人须按《附件---投标人文件格式》的要求递交投标文件。
2、 电子投标文件签字或盖章要求：在招标文件格式规定的签字和盖章处，投标人必须加盖法定代表人电子章和单位电子公章。
3、 中标人提供的纸质投标文件副本应按招标文件要求签字、盖章。

	2.11.2
	投标文件
份数
	投标文件份数：
1、加密电子投标文件一份，上传至衢州市公共资源电子交易系统，作为投标文件正本。
2、中标公示结束后，中标人应按招标人要求的份数免费提供纸质投标文件副本，副本必须和衢州市公共资源交易中心电子交易系统中的加密电子投标文件保持一致。

	2.12.1
	递交投标文件方式和地点
	将由投标文件制作工具制作生成的加密投标文件（.加密标书）在投标截止时间前（以上传完成时间为准）上传至衢州市公共资源交易中心电子交易系统。

	2.12.2
	是否退还投标文件
	否

	2.12.3
	投标文件的拒收情形
	加密电子投标文件（正本投标文件）未加密的；未在投标截止时间前完成上传的；未按规定提交投标保证金的。

	2.13.1
	开标时间、参加开标会议的要求
	一、开标时间：同投标截止时间。
二、不见面开标大厅：https://jyzx.ggzy.qz.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login
三、参加开标会议的要求
开标过程中，投标人参与远程音视频交互的法人代表或授权委托人应始终为同一人，中途不得更换，并能及时响应开标要求。投标人终端操作人员均被视为投标人法人代表或授权委托人，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

	2.13.2
	开标
	一、投标人须准备好加密投标文件的CA数字证书以供开标时远程解密投标文件。
二、开标程序
1、至投标截止时间
招标代理机构宣布开始开标，宣布开标项目名称、招标人代表等有关人员姓名，公布在投标截止时间前受理的投标文件的投标人名称。
2、投标人解密
投标人解密时间：招标代理机构宣布开始解密后30分钟以内。投标人解密方式：投标人自行登录衢州市公共资源交易中心不见面开标大厅我的项目选择标段待招标代理机构开启解密后进行解密操作。
3、投标人使用生成投标文件的CA数字证书解密投标文件。
4、投标文件解密完成后，开标系统公布投标单位等内容。
5、投标人确认
唱标完成后，投标人可通过衢州市公共资源交易中心不见面开标大厅系统对唱标结果进行确认，未在开标结束前完成在线确认的投标人，衢州市公共资源交易中心不见面开标大厅系统将视作自动确认。
投标人对开标过程有异议的，应通过衢州市公共资源交易中心不见面开标大厅系统的“开标异议语音提问”或“开标异议文字提问”按钮进行异议，招标人通过衢州市公共资源交易中心不见面开标大厅系统在线语音或文字答复，投标人提出异议的时间截止至开标结果公布后5分钟；
6、进入评标程序。
7、评标结束后，招标代理机构宣布中标候选人，宣布开标会议结束。
三、开标特别说明
1、开标解密使用投标人上传的电子投标文件。
2、因投标人原因（包括投标人自主选择的CA证书、计价软件、投标工具等），造成其电子投标文件未解密的，或投标文件解密了，但投标文件无法识别、读取的，视为撤销其投标文件。
3、部分投标人的电子投标文件无法解密（识别、读取）的，其他投标文件的开标可以继续进行，但最终解密（识别、读取）成功的应不少于3家。
4、投标人必须使用生成电子投标文件的CA数字证书解密电子投标文件。

	2.14.1
	评标委员会
的组建
	1、评标委员会成员构成：共 5人，其中招标人代表 1 人，评标专家4人；
2、评标专家确定方式：依法随机抽取。

	2.14.2
	评标方法
	见本招标文件第六章“评标办法”。

	2.14.3
	中标候选人公示媒介
	1、浙江省公共资源交易服务平台（http://zjpubservice.zjzwfw.gov.cn/）
2、衢州市公共资源交易网（http://ggzy.qz.gov.cn/）
3、巨化数字化招采平台（https://juhua.ccccnet.com）

	2.15.1
	履约保证金
	1、履约保证的金额：合同总价的10％
2、履约保证金的形式：现金或者银行保函
3、提交时间：在签订合同的同时。

	2.15.2
	不再招标的情形
	重新招标后投标人仍少于3个的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

	2.15.3
	异议与投诉
	一、异议
潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
（二）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。
（三）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
（四）对招标文件、评标结果的异议，提出和答复的形式可通过衢州市公共资源交易中心电子交易系统或书面形式。
二、投诉
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家发改委等11号令《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。
三、上述时限最后一日如遇国家法定节假日的，顺延至法定节假日后的第一个工作日。

	2.15.4
	定标
	招标人将确定评标委员会推荐的中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将重新招标。

	2.16.1
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	2.16.2
	知识产权
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	2.16.3
	合同签署
	本项目由浙江巨化化工材料有限公司签署合同。

	2.16.4
	监督
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的相关监督部门依法实施的监督。

	*2.17.1
	特别说明
	1、 本次招标采用资格后审，应按招标文件第三章第三节14条“投标文件的组成”提供相应的资料，否则将会导致投标文件被拒绝。

	2.17.2
	不见面开标特别说明
	因本项目采用不见面交易模式，故招标人特别说明如下：
1、不见面开标项目的时间以衢州市公共资源交易中心不见面开标系统显示的时间为准。
2、递交投标文件时，请使用衢州市公共资源交易平台投标文件上传模块中的模拟解密功能，如能正常解密，说明本机满足远程自助解密要求。
3、投标人通过衢州市公共资源交易平台系统递交的电子投标文件为评标依据。开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需登录衢州市公共资源交易中心不见面开标系统参加开标会议，并根据需要通过衢州市公共资源交易中心不见面开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、提异议等活动。
4、投标文件递交截止时间前，各投标人的授权委托人或法人代表应提前登录衢州市公共资源交易中心不见面开标系统。
5、投标文件递交截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单并核验投标保证金递交情况，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点自行实施远程解密（投标人远程解密方法见操作手册, http://ggzy.qz.gov.cn/art/2022/9/25/art_1229684164_58682332.html），投标人解密限定在开标截止时间后30分钟内完成。 因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因招标人原因或衢州市公共资源交易中心不见面开标系统发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，经行政监督部门同意，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
6、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在询标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。
7、为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配备的硬件设施有：电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等；建议投标人具备的软件设施有：操作系统：windows7、windows8、windows8.1、windows10完整版、浏览器：IE11、文字处理软件：office2007以上完整版。软硬件具体配置要求见操作手册。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自行承担后果。
8、特别提醒：本项目招投标全流程均使用衢州市公共资源交易中心不见面开标系统操作和发布，操作和发布平台为衢州市公共资源交易平台，网址为  http://ggzy.qz.gov.cn/ ，投标文件制作工具软件请在衢州市公共资源交易平台首页“投标制作工具”中下载，投标人使用操作遇到问题时，请及时向软件公司咨询，咨询联系方式为： 0570-3899008 。
9、 出现下列情形导致系统无法正常运行，或者无法保证交易过程的公平、公正和信息安全时，各方招投标活动当事人免责：（一）所涉开标项目电子交易服务系统，因服务器、网络等问题无法正常运行的；（二）系统安全漏洞，计算机病毒，黑客攻击等安全威胁，存在数据泄密、损坏，系统无法运行等严重风险的；（三）电力系统发生故障导致交易系统无法运行的；（四）其他非投标人原因导致开标活动无法正常进行的。
10、出现第9条所列情形，不能及时解决的，应由招标人、监管部门和交易中心及时进行协商。可以采取以下办法处理：（一）项目暂停，系统或网络故障在三个小时内排除并通过可靠测试的，恢复系统运行，继续完成项目开标活动；（二）系统或网络故障在三个小时内未能排除的，已在线解密的，通知投标人代表按照约定时间到开标现场，继续进行开标；未解密的，另行通知不见面开标时间。
11、投标人应妥善保管CA数字证书，确保在有效期内，并保证加密和解密时使用同样的CA，目前不见面开标系统不支持移动CA。出现下列情况的，投标人须重新用数字证书签章加密投标文件，并在投标截止时间之前完成上传到交易系统：（一）数字证书到期后重新续期；（二）数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况更换新证书。由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任。


[bookmark: _Toc34808224][bookmark: _Toc34297320]

[bookmark: _Toc178578023]第三章　投标人须知
[bookmark: _Toc34808225][bookmark: _Toc34297321][bookmark: _Toc178578024]第一节　　总则
[bookmark: _Toc34808226][bookmark: _Toc34297322][bookmark: _Toc178578025]1、适用范围
1.1本招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述项目的招标。
[bookmark: _Toc34297323][bookmark: _Toc34808227][bookmark: _Toc178578026]2、定义
2.1“招标人”系指浙江衢州巨塑化工有限公司、浙江巨化化工材料有限公司。“招标代理”系指巨化集团有限公司物资装备分公司。
2.2“投标人”系指履约信誉好，服务有保证，愿意参加本次投标的专业公司，具备投标人须知前附表第2.4项条件的投标单位。
2.3“投标文件”系指投标人为响应招标文件而编制、递交的文件。
2.4“标的物”系指投标人根据中标合同规定须向招标人提供的一切设备、机械、材料、备件、工具、成套技术资料及手册。
2.5“伴随服务”系指根据中标合同规定投标人承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、售后服务和合同中规定投标人应承担的其他义务。
2.6“实质性内容”或“主要条款”系指招标文件中加“*”条款。
[bookmark: _Toc34297324][bookmark: _Toc34808228][bookmark: _Toc178578027]3、合格的投标人
3.1符合2.2条所指的专业公司均为合格的投标人。
3.2投标人应遵守有关的法律和规章条例。
[bookmark: _Toc34297325][bookmark: _Toc34808229][bookmark: _Toc178578028]4、投标资格
4.1投标人资质等级要求见前附表所述。
4.2本次招标允许投标人以联合体形式投标，联合体牵头人必须为设备厂家。
[bookmark: _Toc34297326][bookmark: _Toc34808230][bookmark: _Toc178578029]５、投标费用
5.1投标人应自行承担其参加投标活动自身发生的所有费用。不论投标的结果如何，招标机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc34297327][bookmark: _Toc34808231]5.2投标人应按中标后签订合同的金额（按采购清单中的数量*单价）交纳中标服务费,按投标报价的金额交纳公共资源交易中心工程建设项目交易服务费，具体见37“中标服务费及交易服务费的收费标准”。
[bookmark: _Toc178578030]6、踏勘现场
6.1投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用和风险由投标人自行承担。
6.2招标机构向投标人提供的标的物的资料和数据，是招标机构现有的能使投标人利用的资料。招标机构对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。
[bookmark: _Toc34297328][bookmark: _Toc34808232][bookmark: _Toc178578031][bookmark: 招标文件]第二节　　招标文件
[bookmark: _Toc34297329][bookmark: _Toc34808233][bookmark: _Toc178578032]7、招标文件的组成
7.1招标文件用以阐明所需服务、招标投标程序和合同条款。本招标文件由下述部分组成：
⑴招标公告
⑵投标人须知前附表
⑶投标人须知
⑷采购内容及技术要求
⑸主要商务条款
⑹评标办法
⑺附件
7.2除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
7.3投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规格等。投标人没有按照文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标文件被拒绝或以无效标处理。
[bookmark: _Toc34808234][bookmark: _Toc34297330][bookmark: _Toc178578033][bookmark: 招标文件的澄清]8、招标文件的澄清
8.1投标人对招标文件如有疑问，可要求澄清。投标人应当在本招标文件“投标人须知前附表”中规定的截止时间前以书面形式（包括信函、电子邮件、传真等，下同）通知到招标机构或登录衢州市公共资源交易中心电子交易系统提出疑问。招标机构将澄清以电子文件形式上传至电子招投标交易平台供投标人下载，投标人应自行关注衢州市公共资源交易中心电子交易系统或衢州市公共资源交易网。
8.2投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、自相矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在本招标文件“投标人须知前附表”中规定的时间前向招标机构书面反映或登录衢州市公共资源交易中心电子交易系统反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。
[bookmark: _Toc34808235][bookmark: _Toc34297331][bookmark: _Toc178578034]9、招标文件的修改
9.1招标机构可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并以电子文件形式上传至电子招投标交易平台供投标人下载，投标人应自行关注衢州市公共资源交易中心电子交易系统，招标人不再一一通知。
9.2为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，投标人应自行关注衢州市公共资源交易中心电子交易系统，获取最新消息。
9.3招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。
[bookmark: _Toc34808236][bookmark: _Toc34297332][bookmark: _Toc178578035]10、招标文件的解释权
[bookmark: _Toc34297333][bookmark: _Toc34808237]10.1招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）的解释权属本次招标的招标人：浙江巨化化工材料有限公司。
[bookmark: _Toc178578036]11、招标文件的效力
11.1招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）是本次招标和投标的有效依据，也是中标后签订合同的依据，对招投标双方均具有约束力。凡不遵守招标文件规定的投标或对招标文件的实质性内容不响应者，将可能被拒绝或以无效标处理。
[bookmark: _Toc34297334][bookmark: _Toc34808238][bookmark: _Toc178578037]第三节　　投标文件的编制
[bookmark: _Toc34297335][bookmark: _Toc34808239][bookmark: _Toc178578038]12、要求
12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
[bookmark: _Toc34297336][bookmark: _Toc34808240][bookmark: _Toc178578039]13、计量单位
13.1除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。
[bookmark: _Toc34808241][bookmark: _Toc34297337][bookmark: _Toc178578040]14、投标文件的组成
14.1商务报价部分
14.1.1 投标函（附件１）。
14.1.2 开标一览表（附件２）。
14.1.3 投标分项报价表（附件３-1）。
14.1.4 商务差异表（附件3-2）。
14.1.5 主要零部件及外协件、外购件供货厂家的基本情况（附件3-3）
14.1.6 优惠条件：投标人承诺给予招标人的其他优惠条款，包括付款条款、培训服务、质量保证期等方面的优惠（请在差异表中列明）。
14.2资信部分
14.2.1资格、资质证明文件（附件4）
A、 法定代表人授权书。
B、 投标人营业执照复印件。
C、 资质证书复印件。
D、 工厂简介（包括组织机构、生产能力、设备、厂房、人员等），质量管理和质量保证体系认证证书复印件。
E、 法人代表身份证复印件。
14.2.2投标人主要业绩（附件5）
14.3技术部分
14.3.1设备技术要求偏离表，技术响应表（附件6）。
14.3.2投标产品技术规格书（附件7）。
14.3.3供应商（服务商）承诺书（附件9）。
14.3.4根据招标文件中的技术要求，需要提供的文件和资料。
14.3.5投标人认为需要提供的其他文件和资料。
14.3.6附件3-4  随机备品备件及专用工具清单价格表（含在总价内）
14.3.7附件3-5 三年用备品备件及耗材价格表（本报价仅供招标人购买参考，不含总报价内）
14.4若投标人提供虚假的证明材料，一旦发现将拒绝投标人的投标，即使评标中未发现成交后也将取消成交资格，并没收投标保证金和履约保证金。
14.5有下列情况之一者，投标文件无效：
14.6.1 未在投标截止时间前完成上传的。
14.6.2 未按招标文件规定提交投标保证金的。
14.6.3 投标文件有效期不足的。
14.6.4 投标人递交两份及以上内容不同的投标文件，未声明其中一份为有效的；或同一投标文件中出现有选择性的报价，未声明以其中一个报价为准的。
14.6.5 存在串标、抬标或弄虚作假情况的。
14.6.6 加密电子投标文件（正本投标文件）未加密的。
14.6.7 其他违反国家有关规定的。
[bookmark: _Toc34297338][bookmark: _Toc34808242][bookmark: _Toc178578041]15、投标文件的格式
15.1投标人应使用招标文件中提供的附表格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。
[bookmark: _Toc34808243][bookmark: _Toc34297339][bookmark: _Toc178578042]16、投标报价
16.1投标人应在招标文件所附的投标价格表上写明投标的单价和投标总价。投标人只允许有一个报价，招标机构不接受任何有选择的报价。报价格式按附件3。
16.2如单价与总价不符时，以单价为准，并以此调整总价；大写与小写不符时，以大写为准。若单价、总价、大写有差异时，以大写为准。投标人如不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。
16.3报价内容：投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部标的物及服务内容的价格。
16.4投标价格填写时应注意下列要求：
⑴技术规格中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用。
⑵技术规格中特别要求的其他附带服务的费用。
16.5投标人按上述要求填写报价供评标委员会评审方便，但不限制招标人以其他方式签订合同的权力。
[bookmark: _Toc34297341][bookmark: _Toc34808245][bookmark: _Toc178578043]17、证明标的物的合格性和符合招标文件规定的文件
17.1投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。
17.1.1 若投标人提供的标的物及服务不是投标人生产或拥有的，本招标文件有明确指定要求授权的产品则必须得到标的物制造商和技术拥有者向投标人提供该种标的物的正式授权。
17.1.2 投标人具有履行合同所需的财务、技术和生产能力。
17.1.3 投标人应有能力履行招标文件中合同条款和技术要求规定的由投标人履行的保养、修理、供应备件和其他技术服务的义务。

17.2投标人须提交证明文件，证明其拟提供的设备、产品和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。
17.3证明标的物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：
⑴标的物主要技术指标和性能的详细说明。
⑵标的物从招标人验收后开始使用在质保期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。
⑶产品质量检验报告、认证证书等。
⑷对照招标文件技术规格，逐条说明所提供标的物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投标的物的具体参数值。否则，评标委员会将不予认可。
17.4投标人在阐述上述第17.3条时应注意招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代必须在实质上满足或超过招标文件的要求。
[bookmark: _Toc34297342][bookmark: _Toc34808246][bookmark: _Toc178578044]18、投标保证金
[bookmark: _Toc34297343][bookmark: _Toc34808247]18.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。
18.2 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表载明的时间、金额、方式缴纳投标保证金。
18.3投标人不按本章第18.2 项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。
18.4投标保证金用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险。
18.5投标保证金币种应与投标报价币种相同。
18.6除招标文件规定不予退还保证金的情形外，自中标通知书发出后7个工作日内退还未中标单位的投标保证金；自合同签订并上传履约保证金凭据之日起7个工作日内退还中标人的投标保证金。
18.7发生以下情况投标保证金将被没收：
1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件。
2、中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证金的。
3、经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。
[bookmark: _Toc178578045]19、投标有效期
19.1投标应自投标人须知前附表中规定的开标日起，并在投标人须知前附表中所述期限内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，并予以拒绝。
19.2特殊情况下，招标机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。
[bookmark: _Toc19548227][bookmark: _Toc34808248][bookmark: _Toc34297344][bookmark: _Toc178578046]20、投标文件的签署及规定
[bookmark: _Toc34297345][bookmark: _Toc34808249]20.1、加密电子投标文件一份，上传至衢州市公共资源电子交易系统，作为投标文件正本。
20.2、中标公示结束后，中标人应按招标人要求的份数免费提供纸质投标文件副本，副本必须和衢州市公共资源交易中心电子交易系统中的加密电子投标文件保持一致。
[bookmark: _Toc178578047]第四节投标文件的递交和截止时间
[bookmark: _Toc178578048]21投标文件的递交
21.1 投标人递交投标文件的方式和地点：见投标人须知前附表。
21.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
21.3投标文件的拒收要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc19548230][bookmark: _Toc178578049]22、递交投标文件的截止时间
22.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件
22.2因招标文件的修改推迟投标截止日期时，则按招标机构修改通知规定的时间递交。
[bookmark: _Toc34297347][bookmark: _Toc34808251][bookmark: _Toc178578050]23、迟交的投标文件
23.1招标机构有权拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。
[bookmark: _Toc34297348][bookmark: _Toc34808252][bookmark: _Toc178578051]24、投标文件的修改和撤销
24.1投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销。
24.2招标人须在投标截止时间之前登录到衢州市公共资源交易平台修改或撤销投标文件。
24.3投标截止时间以后不得修改投标文件。
24.4投标人不得在开标时间起至投标文件有效期期满前撤销投标文件。
[bookmark: _Toc34808253][bookmark: _Toc34297349][bookmark: _Toc178578052]第五节开标、评标
[bookmark: _Toc34297350][bookmark: _Toc34808254][bookmark: _Toc178578053]25、开标
[bookmark: _Toc34297351][bookmark: _Toc34808255]25.1开标时间和地点
招标人将于投标人须知前附表规定的时间在衢州市公共资源交易中心不见面开标大厅举行开标会议。投标人法定代表人或委托代理人登录衢州市公共资源交易中心不见面开标大厅参加开标会议。
25.2 开标程序
见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc178578054]26、评标委员会
26.1招标机构将根据本次招标采购的特点组建评标委员会，其成员由技术、经济、法律等方面的专家和业主的代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。
26.2评标期间，投标人法人代表或授权代表须答复评标委员会的询标。
[bookmark: _Toc34297352][bookmark: _Toc34808256][bookmark: _Toc178578055]27、对投标文件的审查和响应性的确定
27.1开标后，评标委员会将组织审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、要求的保证金是否已提供、是否有计算错误。
27.2在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的资质、财务、技术和能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。
27.3评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了招标人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标人的公平竞争地位。
27.4评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。
27.5评标委员会将拒绝未对招标文件做出实质性响应的投标，投标人不能通过增加、修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
27.6评标委员会将允许投标人修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。
[bookmark: _Toc34297353][bookmark: _Toc34808257][bookmark: _Toc178578056]28、投标文件的澄清
[bookmark: _Toc34808258][bookmark: _Toc34297354]28.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标人通知的时间，通过衢州市公共资源交易中心电子交易系统或书面进行答疑和澄清。
28.2重要澄清的答复是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。
[bookmark: _Toc178578057]29、对投标文件的评估和比较
29.1由评标委员会对各投标文件的全部内容进行审阅，并确定各投标文件是否合格有效。凡是对招标文件的实质性要约内容不作响应的投标，将被视为不合格的投标而不予接受。经过审标，对其投标书中需要进行澄清的问题，将由评标委员会向投标人进行询标，投标人应接受询标、澄清；其记录须经投标人授权代表审阅签字，并应视作标书的补充，对投标单位具有约束力。
29.2在审标、询标及调查考核的基础上，评标委员会按照平等、客观、公平、公正的原则，进行综合分析评定，实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力的综合得分最高的投标人将被确定为中标人。
[bookmark: _Toc34297355][bookmark: _Toc34808259][bookmark: _Toc178578058]30、保密
30.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。
[bookmark: _Toc34297356][bookmark: _Toc34808260][bookmark: _Toc178578059]31、投标纪律
31.1投标人不得干扰招标机构的评标活动，否则将废除其投标。
[bookmark: _Toc34808261][bookmark: _Toc34297357][bookmark: _Toc178578060]第六节授予合同
[bookmark: _Toc34808262][bookmark: _Toc34297358][bookmark: _Toc178578061]32、资格最终审查
32.1评标委员会将审查最佳投标人的资信、技术等方面的内容，确定其是否能圆满地履行合同。
[bookmark: _Toc34808263][bookmark: _Toc34297359][bookmark: _Toc178578062]33、接受和拒绝任何或所有投标的权力
33.1 在特殊情况下，招标机构和招标人保留在授标之前拒绝任何投标以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，且对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。
[bookmark: _Toc34808264][bookmark: _Toc34297360][bookmark: _Toc178578063]34、中标通知
34.1本次招标中标人确定后，招标机构将以电子和书面形式发出《中标通知书》，发出时间不超过投标有效期。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。
34.2《中标通知书》是合同的一个组成部分。
[bookmark: _Toc34297361][bookmark: _Toc34808265][bookmark: _Toc178578064]35、授予合同时变更数量的权力
35.1招标机构在授予合同时有权对“招标标的物一览表”中规定的标的物数量和服务予以一定增加或减少。
35.2调整部分的价格结算，按投标价格的单价计算。
[bookmark: _Toc34808266][bookmark: _Toc34297362][bookmark: _Toc178578065]36、签订合同
36.1招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。
36.2中标方应按《中标通知书》指定的时间、地点与指定人签订合同。不按规定签订合同、不遵守招标文件或投标书的要约、承诺，擅自修改报价或借故拖延、拒签合同者，招标机构将取消该单位的中标权，同时没收其投标保证金，另选其他投标人中标或重新组织招标。
36.3签约后，招标结束。招标机构对招标结果不负责解释。
[bookmark: _Toc410904207][bookmark: _Toc178578066]37、中标服务费及交易服务费的收费标准
37.1中标方须向招标代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费。中标服务费的交纳方式：在收到中标通知书、与招标人签订合同前，向招标代理机构直接交纳中标服务费。
中标服务收费标准

	中标金额（万元）
	费率

	100以下
	0.75%

	100-500
	0.55%

	500-1000
	0.4%

	1000-5000
	0.25%

	5000-10000
	0.125%

	10000-100000
	0.025%

	100000以上
	0.005%



注：中标服务费按差额定率累进法计算收取。例如：某标的物总金额为1000万元，计算中标服务收费额如下：
                100万元×0.75%=0.75万元
（500-100）万元×0.55%=2.2万元
（1000-500）×0.4%=2万元
      合计收费=0.75+2.2+2=4.95（万元）
 
37.2 本招标项目“公共资源交易中心工程建设项目交易服务费”由招标单位（建设方）和中标单位根据“衢发改价[2018]14号”向衢州市公共资源交易中心缴纳，收费标准如下（如有调整，则按开标时的衢州市公共资源交易中心规定执行）：
	中标价
	分档收费标准（元）

	200万（含）以下
	1600

	200万-500万（含）
	4000

	500万-1000万（含）
	12000

	1000万-2000万（含）
	20000

	2000万-5000万（含）
	30000

	5000万-1亿（含）
	40000

	1亿-5亿（含）
	60000

	5亿-10亿（含）
	80000

	10亿以上
	100000

	注：1、工程总承包项目收费标准上浮15%；
2 、交易服务费由招标单位和中标单位各承担50%；
3 、按标段（包）进行收费，一次交易收取一次费用；
4 、无具体交易（中标）金额的项目，按照实际工作量协商收费。


[bookmark: _Toc500208499][bookmark: _Toc500209421][bookmark: _Toc359873218]以上两项费用在报价表中无需单列报价子项，由投标人自行在企业运营成本等或各投标单价中列支。

[bookmark: _Toc178578067]第四章采购内容及技术要求
1. 总则
1.1本次招标采购PVDC/PVDF装置后加工配套及智能仓储设施建设项目所需的智能立体库，投标人应根据招标文件所提出的设备技术和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备和流程前来投标。希望投标人以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。
1.2本招标项目规格书以招标人的技术要求及配置来编制。
1.3投标人应保证所供设备的先进性、可靠性和适用性。
1.4投标人应保证设备的完整性和成套性，能保证设备的正常运行和使用。
1.5投标人应对招标人采购的标的物（设备）所涉及的技术、产能等信息承担保密义务。
1.6设备须有可靠的安全性，符合中华人民共和国安全标准、环境保护标准、工业卫生标准或招标人可以接受的国际ISO标准。
1.7投标人须在技术标中注明交货期并明确对支付条款的响应情况。
1.8招标文件中加*条款为主要条款（含条款所有子项），对主要条款的任何负偏离将导致废标。对一般条款的负偏离超过五项的（含五项），将否决其投标。
1.9本项目为交钥匙工程，中标人需完成标的物的设计，然后进行生产、运输、安装、调试、验收。
*1.10投标人2019年1月1日至2024年5月31日，具有近似工况（单个合同金额800万元人民币及以上规模的自动化仓储系统）良好应用业绩。（同时提供合同及对应的发票、验收合格报告等证明文件，原件备查，允许招标人对提供的业绩实地考察）。
*1.11联合体牵头人必须是堆垛机、运输系统设备设计、加工制造商（以上同时具备），同时满足2019年1月1日至2024年5月31日，具有近似工况（单个合同金额800万元人民币及以上规模的自动化仓储系统）良好应用业绩。（同时提供合同及对应的发票、验收合格报告等证明文件，原件备查，允许招标人对提供的业绩实地考察）。
*1.12拟派项目负责人（项目经理，下同）：具有注册在投标人单位的机电工程专业二级及以上建造师执业资格，具有“三类人员”B类证书。
*1.13其他：
（1）拟派施工现场专职安全生产管理人员具有“三类人员”C类证书，人数按建质﹝2008﹞91号《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定配置。
（2）投标人或其拟派项目负责人在投标截止时间未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)列为失信被执行人。

2. 可供使用的公用工程如下：
2.1环境条件
2.1.1  海拔高度：＜1000m
2.1.2  环境温度：-10.0℃～+40.0℃   (正常值17.2℃)
2.1.3  最高日气温：+35℃(24小时平均值)
2.1.4  最大相对湿度：95%(25℃)  (日平均、月平均) (年平均相对湿度79%，最大相对湿度82%)
2.1.5  耐受地震能力：水平加速度 0.2g，垂直加速度 0.1g，同时作用，安全系数≥1.67
2.1.6  污秽等级：Ⅲ级。
2.1.7  最大风速28 m/s。
2.1.8  气压：最小99 KPa，最大101.86 KPa 。
2.2动力电：380V，50Hz，三相五线制，容量满足需要；TN-S。
2.3仪用气：0.4MPa(G)~0.6MPa(G)。
2.4本项目位于浙江衢州巨塑化工有限公司内，投标人须设计规划建造一套智能仓储（建筑防火设计规范丁类仓库），负责该项目内一套智能立体仓储系统的设计、制造、检（试）验、运输、安装、调试及售后服务等。立库区域建设用地46*51米，总高度为22米；仓库分为两个区域，常温库与阴凉库（面积比例为2：1），库内可用净高度为西侧常温库19.5米，东侧阴凉库18.5米，阴凉库恒温25±5℃，恒湿40%~70%（阴凉库暖通设备由投标人负责方案设计和整套供货）。投标人要对所设计的系统和所选的设备、附件全面负责。所有供货标的物必须附带设备说明书、质量检验合格证等相关资料。（附布置图）
3. 技术参数及要求
*3.1物料存储方式
	序号
	材料名称
	包装形式
	装货后现场实测规格
（高度含子托不含母托）
（建议再留余量）
	重量（含子母托盘）
	是否需要母托盘

	1
	PVDC
	吨袋
	L1250*D1250*H1650
	不超1300kg
	是

	2
	PVDF
	吨袋
	L1250*D1250*H1480
	不超1300kg
	是

	3
	PVDF
	纸箱
	L1050*D1250*H1450
L1250*D1250*H1450
L1150*D1150*H1500
	不超1300kg
	是

	
	
	
	
	不超1300kg
	

	
	
	
	
	不超1300kg
	

	4
	PVDF
	纸箱
	L1150*D1150*H1480
	不超1300kg
	是


上述为材料出入库物流基本概要，中标后，根据实际需求可进行调整。
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3.2.1根据目前厂房布局，综合考虑投资、效率、扩展等各方面，各投标人自行规划设计方案，新建库房面积约2346平方，建筑尺寸长46米*宽51米，库内可用净高度为西侧常温库19.5米，东侧阴凉库18.5米（顶部有消防设施，必要时现场勘查交流），需要超过4000个货位，其中PVDC货物储存的货位数占四分之一，PVDF货物储存的货位数占四分之三（具体位置见附件区域图）；出库、入库效率达到20托盘/小时（同进同出）。
3.2.2流转说明：中间仓库建设为自动化立体仓库，库中存储两种形式的空托盘组，分别为母托盘组、母托加子托盘组，两种托盘货物通过输送线由入库口输送至成品自动化立体仓库。
3.2.3一层中间仓库厂房入库包装线连接，完成包装后经输送线到达立库指定库位中（中间仓库与干燥及后加工厂房之间一层西侧区域预留一个自动化包装线对接入口，包含一个人工叉车入库口（母托盘自动供给）；中间仓库与干燥及后加工厂房之间一层东侧区域包含一个与自动化包装线对接入口和人工叉车入口）；即东西侧各一个与自动包装线对接入口和一个人工叉车入口。
3.2.4外来入库：由成品自动化立体仓库西侧入库口进行入库，经人工叉车放置在入库前端输送线上的母托盘上（母托盘自动供给），完成子母合托信息录入（收发装卸区域入库口包含三个入口，均需能够满足母托盘自动供给）。
3.2.5自动化立体库对于与干燥及后加工厂房之间一层需空托盘的出库：由自动化立体仓库将空托盘送至一层中间仓库与干燥及后加工厂房之间西侧出库口，经人工叉车叉取出库口上的子托盘送至产线上料口（母托盘自动叠盘回库），包装线所需要的托盘组由自动化立体仓库将空托盘组送至一层中间仓库与干燥及后加工厂房之间空托盘组出库口（母托盘自动叠盘回库），由叉车（后期可升级为AGV叉车）运输至包装线上（中间仓库与干燥及后加工厂房之间一层西侧区域包含一个人工叉车空托盘出库口；中间仓库与干燥及后加工厂房之间一层东侧区域包含一个空托盘组供包装线出口）；即东西侧各一个出口给包装线提供所需空托盘。
3.2.6外发出库：由自动化立体仓库将物料送至西侧出库口，经人工叉车叉取出库输送线上的子托盘进行装车（母托盘自动叠盘回库；收发装卸区域出库口包含三个出口，均需能够满足母托盘不下线自动回收功能）。
3.2.7干燥及后加工厂房与中间仓库之间设有防火分区墙体及防火卷帘门，设计需考虑若发生火灾时，设备电气控制系统需要与消防系统联动，设备不得妨碍防火卷帘门的关闭。中间仓库区东侧为阴凉库，设计时需考虑保温门及保温墙体对于设备布置的影响。
3.2.8系统在入库区域和入库口能通过硬件设备完成超重、超差，超高检测。对超高、超重、超差的物品有系统报错，必要位置有警报信息提示。异常状态下考虑缓存需求以避免对物料流的影响。
3.2.9在立库系统的关键节点（出库、入库，分拣，盘点）采集实物重量信息，将其与系统主数据核对，以复核入库出库重量是否有异常；入库、出库产品重量信息保存在数据中，方便查询。
3.3软件要求
3.3.1新建智能仓储立库智能软件和物流系统可衔接ERP系统、MES系统、LIMS系统、物流配载系统、自动化设备WCS系统、浙江巨化物流有限公司仓库WMS（以下简称物流公司WMS），提高工厂物流和信息流的实时性、有效性和准确性；提高工厂仓储物流管理的标准化、精细化、信息化水平，满足工厂精益生产的物料需求。
3.3.2仓储物流软件系统接口：ERP（供应商为SAP）系统接口，LIMS系统接口，MES系统接口，物流配载系统接口，OA系统接口；（以上系统招标人已上线正常运行，投标人负责本项目软件系统与招标人现有的以上系统完成设计对接调试）。
3.3.3WMS信息系统接口要求：项目建设过程中，WMS系统应根据其它信息系统现状，提供并支持多种集成及通信协议，如WEB SERVICE、TCP、HTTP、数据库接口技术（不限于以上集成方式），同时针对主流商业软件（例如 SAP S4）的标准接口形式，提供适配；中标人根据经浙江衢州巨塑化工有限公司确认的优化业务流程，在智能仓储物流管理系统规划及建设过程中完成如下接口的规划、开发以及调试上线（不限于以下集成系统）。
3.3.3.1 ERP：在浙江衢州巨塑化工有限公司现有进、销、存、业务流程环节，WMS系统对接ERP系统，获取物料主数据、产品主数据信息，并对来料、发货等业务单据的对接与执行。
3.3.3.2 LIMS：对接LIMS系统，触发待检批产品检验任务及检验结果的回传，实现对产品库位的自动更新（待检库-合格品库），由于聚合物入库前还未进行质检分析，不能正常入库统计，需要强调仓库系统与LIMS系统互联，当质保分析数据出来后自动赋予到每桶对应的条形码或二维码中并自动判级，仓库系统能够自动入库统计，不合格品生产报警数据提醒车间进行退库处理。
3.3.3.4 OA系统：WMS系统中单据的审核（部分需审核单据类型）通过OA系统完成，并接收OA系统中的审批结果。
3.3.3.5物流配载系统：WMS对泊位信息进行配置及占用状况监控，物流配载系统通过对泊位状态的识别，对接物流配载系统，根据预约进厂顺序做进场放行管理，实时了解泊位状态和预约等待状态；考虑到物流配载系统的客制化程度，中标人针对车辆进场管理给出最优解决方案。
3.3.3.6设备控制系统WCS接口要求：本智能立库包括仓储物流管理系统WMS与仓储物流设备控制系统WCS两个系统，通过工业以太网或5G生产网络进行对接，智能仓储物流管理系统实时下发设备控制系统WCS作业数据，并实时接收设备控制系统WCS作业完成结果。WCS向下对接仓储物流自动化设备如堆垛机，输送线，AGV等，WCS与自动化设备通讯架构参考WCS与自动化设备通讯架构。
3.3.4 WMS信息系统功能需求展开：WMS系统作为智能仓储管理的中枢，整体软件功能模块应全部覆盖但不限于如下功能模块，整体软件功能模块和匹配业务需求：
WMS信息系统中关于货物信息包含此项新建立体库和招标人现有的若干仓库的所有货物信息。
	WMS系统功能菜单

	入库管理
	入库作业管理
	对入库作业进行手动完成、作废、暂停、入库作业优先级调整

	
	订单入库
	部分情况下，通过接口下载从ERP或其他订单系统获取到生产订单信息是比较常见的操作方式，也可以人工建单进行入库。

	
	标准收货
	标准收货为在PC端，进行录入收货数据的操作。

	
	质量检验
	此操作支持系统操作，针对入库作业过程中，部分情况下要求仓库执行质量检验操作，这同样是仓库服务的延伸。质量检验模块，就是针对于货物质检操作进行管理。

	
	上架作业
	此操作支持系统及RF选择性操作，针对产品进入仓库，在仓库的工作人员核对无误后，将货物送到指定的货位。

	
	取消收货
	针对在部分情况下，存在收货后反向操作的需求，系统提供取消收货功能，可将状态回复到收货前的创建状态，有助于误操作的修正。

	控制中心
	指令管理
	可查看由WMS生成的出入库及移库作业指令管理详细信息，并可支持手动过账、取消、调整优先级、重新发送等功能。

	
	指定出库
	可将自动化立库内的托盘在没有出库任务的情况下，人工发送出库指令送到自动化立库外的暂存位上。

	出库管理
	出库作业管理
	出库作业进行手动完成、作废、暂停、出库作业优先级调整。

	
	订单发运
	订单发运是货主对仓库里存储的产品，给予的出货要求指令。它记录所要求出库发运的每种商品的数量和每次送货的目的地，以及其他附加出库要求，同时要发运订单前根据分配规则进行锁定产品。

	
	波次计划
	波次计划即指订单合并操作，将多个发货订单合并为一个订单组，一同操作。订单合并后，相应操作也可以合并处理，在操作量上形成作业波次。

	
	订单拣货
	拣货是按照发运订单进行的产品收集活动。实物拣取后，在系统中进行拣货确认操作，并不是流程必须的步骤，但拣货确认可以把待出库的产品集中到特定库位，空出原有存储库位供后续操作使用，能够提高库位利用率。如果不做拣货确认，系统中的库存记录将仍旧保留在原存储库位直到发运时扣减库存。

	
	出库复核
	出库复核功能，主要用于拣货后（此处指实物拣货，系统拣货确认步骤不是必需的）、出库前，在仓库内对准备出库的产品进行复核，检验所拣取的待出库货物与订单分配明细是否相符。

	盘点管理
	创建盘点单
	盘点单主要是对库存存储的产品进行盘点，由WMS创建盘点单，选择需要盘点的库存，并将库存进行锁定。

	
	盘点复核
	盘点复核只针对异常托盘，异常托盘由堆垛机运送到出库口，操作人员只需要在异常口扫描托盘，确认托盘数量，并将托盘进行回库。

	交接班管理

	入库交接班
	入库交接班，根据当天生产的数据进行建立班次，交接上一班次产量，并进行按天进行日结（白班+夜班），当入库产品名称数量、合格状态出现错误后，可以修改当班产品入库信息。

	
	出库交接班
	出库交接班，对出库班次发生业务进行交接确认并进行按天进行日结（白班+夜班）。

	
	班次结转
	入库班次结转之前可对生产数据进行修改，确认自己班次的信息是否正确，检查完毕可进行结转，结转后将当前班次信息生产当班流水，并回传给ERP系统。出库班次结转则将当前班次产生的业务流水生产流水报表。

	
	生产入库流水
	根据班次信息查看当前班次的入库流水信息，用来追溯。

	
	出库班次流水
	根据班次信息查看当前班次的出库流水，用来追溯。

	
	打印流水
	根据班次信息可以查询到该班次的汇总以及明细，并可以打印出汇总明细报表。

	库存管理
	库存修改日志
	库存修改日志功能用于记录产品在系统中的所有活动，用户可查看、追溯系统历史操作记录。同时，由于库存事务中详细记录了每个操作的人员、始末时间、交易数量和交易单号，因而也常用于辅助仓库统计员工的绩效考核。

	
	实时库存统计(按物料)
	库存管理中经常会出于各种目的需要了解货物在仓库中的储存情况，包括货主、描述、数量、库位、属性、分配情况等信息，这就可以根据不同的要求使用“实时库存统计”功能来查询。按不同的物料信息（如品名、大小规格、方向、供货单位及特殊条件等）分别或组合查询库存。提供相关物料的库存总量以及明细情况（物料信息、物料数量、存放位置、存放时间等）。

	
	实时库存统计(按批次)
	库存管理中经常会出于各种目的需要了解货物在仓库中的储存情况，包括货主、描述、数量、库位、属性、分配情况等信息，这就可以根据不同的要求使用“实时库存统计”功能来查询。按批次信息将库存信息进行汇总，根据生成罐号、线号等信息查询出来库存的总量以及明细信息。

	
	实时库存统计(按货位)
	库存管理中经常会出于各种目的需要了解货物在仓库中的储存情况，包括货主、描述、数量、库位、属性、分配情况等信息，这就可以根据不同的要求使用“实时库存统计”功能来查询。同时，按货位信息分别或组合查询库存。提供相关区域的库存总量以及明细情况（物料信息、物料数量、存放位置、存放时间等）。

	
	货位使用率
	可查询出仓库的总货位数、空货位百分比、在库托盘数、剩余托盘位、总托盘位、剩余托盘位百分比、库容。

	
	库存冻结
	针对在某些情况下，会不允许对仓库中的部分产品进行出库操作，例如某批次产品过保质期，或者需要等待检验批文才能出库，甚至货主通知某些产品暂时不能出库等。

	
	库存移动
	针对在仓库中，常常会由于种种原因而移动产品、改变货物的存储位置，例如，在仓库操作过程中，发现有产品破损，通常需要将其由原来存放的库位移至另设的产品破损库位存放，防止破损货物被当作正常品发货给收货客户。库存移动的功能能使客户非常便捷的对产品进行移动。

	
	库存转移
	适用于在仓库因某些原因而对产品的批次信息进行变更的操作场景。

	
	补货任务
	当拣货位库存低于安全库存时，WMS触发补货预警机制。补货任务适用于库内拣货位的物料数量不足时，需要从存储位向拣货位补货的场景。此功能只适用于库内的库存补货管理。

	
	库存调整
	针对仓库操作和管理中，难免会发生一些不可避免的人为错误，例如收货数量输入错误或者盘点时发现某库存产品短少。为了尽可能的达成系统数据准确，进而保障系统操作的正确性，需要及时将系统数量与实际库存调整一致。此时，就能通过仓库的库存调整功能来实现库存的准确性维护。

	
	库存盘点
	库存盘点是仓库日常业务操作的一个组成部分，也是保证库存正确的重要方式之一，主要方式：指定区域盘点、指定库位货架盘点、指定物料盘点、指定批次盘点、指定托盘盘点。

	
	库存调整单
	库存调整单是批量执行库存调整，并记录相应信息的单据功能。

	
	库存移动单
	仓库内需要对货物存储位置做批量变更，甚至重新规划仓库内货物的存放情况，系统针对这类大量货物移库操作提供了库存移动单功能。同时，与单一记录的库存移动相比，库存移动单以单证形式保存并执行，可以记录更多附加信息，便于用户操作及后续查询。并且在库存移动单基础上，对仓储库存进行规划后，能够以任务形式下发给用户操作。

	
	库存转移单
	库存转移单是批量执行库存转移，并记录相应信息的单据功能。

	
	库存冻结单
	库存冻结单是批量执行库存冻结，并记录相应信息的单据功能。

	质检管理
	库存质量状态调整
	选择库存对库存数据进行质量状态的调整，将立体库内产品状态进行更改，待检、合格、不合格。

	
	质检结果查询
	从SAP中间库读取质量系统下发检验结果数据，体现产品名称、产品状态，数量,根据接口接收到质量状态变更,WMS库存质量状态进行变更。

	
	抽检出库
	根据SAP下发的抽检出库订单，自动生成出库指令，SAP确认物料质量状态并生成质量转换通知单下发给WMS。

	业务规则
	上架规则
	我们已经定义了我们所有必需的信息(区域、库位、体积、空间、产品等)，所以我们能创建出一个决定产品在仓库中如何摆放的业务管理规则，称之为上架策略。根据分巷道存放原则、就近原则、货架受力均匀原则、先入先出原则、货位分区原则等原则确定适合的上架策略。

	
	库存周转规则
	库存周转规则是出货时所考虑的产品周转排序。通常来讲，仓库在出库时货主经常会有指定的出库要求，例如某个产品要求发货指定的生产批号，或者指定的供应商的货物。但符合要求的货物很可能不止一个批次，或者货主没有指定具体的要求，此时就需要利用到库存周转规则，对符合要求的货物进行排序，然后按一定顺序出库。

	
	分配规则
	分配规则是在为订单产品的候选库存时根据不同业务需求来锁定具体产品库存的库位、批次和跟踪号的业务管理规则。

	
	质检规则
	质检指的是货物入库前或者在仓库中，按照货主要求对货物进行质量检验的操作。质检指的是货物入库前或者在仓库中，按照货主要求对货物进行质量检验的操作。由于不同产品检验要求不同，有的是全检，有的是抽检，不同类型的产品，抽检比率或数量也不同。

	
	打印规则
	针对WMS系统所有打印，客户可根据自已打印模板要求进行自定义报表，并上传系统进行自定义打印业务操作。

	
	波次计划规则
	系统定时自动生成波次计划时，将遵循波次计划规则，按要求筛选订单创建波次。由于系统支持多仓、多客户管理，不同仓库、不同客户的拣货归集要求不同，运输安排不同，可针对仓库分别设置波次计划生成规则。

	
	库位管理
	针对在收到货物后，它就被储存在仓库的某个库位。库位是仓库最小存储对象单位。每个库位在物理上都应该有唯一的标识号，但系统设置的库位空间大小可以是弹性的，可根据使用情况修改设置。仓库中的库位设置还应按照仓库人员的实际操作而进行配置。库位属性包含：空托存放、待发暂存、存储区等。

	
	库区管理
	库区是多个地点或库位的集合，是区域下的仓库二级物理划分层次，每个库位只在一个库区中。库区也是按照仓库中实际的划分而定义的，例如：理货区、拣选区、存储区等。

	
	区域管理
	区域是库区的集合，它是仓库内物理位置、等级的划分，也是仓库下一级物理划分层次，便于现场管理。

	
	出库单据类型设置
	指定出库单据类型的默认质检状态，保证所有待检、合格、不合格品，按指定类型单据出库，避免出现不合格品出库。

	
	空托盘管理
	对库存中的空托盘进行可视化管理，包括空托盘出库、入库。

	
	库存锁定状态
	对库存锁定状态进行可视化管理，可批量选择货位进行锁定、解锁。

	
	货位监控
	主要对货位的实时状态进行可视化监控。

	
	批次属性
	批次属性规则用于定义批次属性配置及其详细资料。仓库中的产品是和批次属性联系在一起的。批次属性是指能够区分相同商品的不同的属性，批次属性规则是一个表示不同商品的类似属性的集合。批次属性规则的确认是根据货主的管理要求设置的，通常是出库时可能用来区分货物的附加信息。如果出库时不需要区分货物，一般不建议增加过多的批次属性跟踪信息，越多的信息会对出库操作带来更加精细的指令要求。

	
	包装管理
	针对包装功能描述产品的包装设置，是用于存储，选择和处理最小的可销售单位的产品的设置表。

	
	货物类型
	管理产品时，有时需要根据货主的要求对产品进行分类管理，，不同类的产品管理方式也会有所不同。货物类型就是提供给客户自行定义产品类别的功能。

	
	产品档案
	产品是用于定义产品以及产品的各种信息。产品是整个仓库管理运作的最重要的对象之一。

	
	客户档案
	客户档案是用于定义客户、客户类型和客户管理要求的详细资料。在仓库中，客户是用于区分产品货主的唯一依据。同时，客户档案还记录了供应商、承运人、收货人、仓库等的信息。

	
	托盘管理
	管理托盘及托盘编码。

	统计报表
	入库流水报表
	该报表是对系统里某个客户所有产品或某个客户单个产品每日或某一时间段的入库情况查询。

	
	出库流水报表
	该报表是对系统里某个客户所有产品或某个客户单个产品每日或某一时间段的出库情况查询。

	
	库存报表
	该报表是对系统里所有产品或单个产品目前库存。

	
	调整记录表
	该报表是对系统库存调整所有产品数量，批次等情况查询。

	
	入库作业汇总单
	该汇总单是对系统里某一时间段仓库入库 ASN 情况的查询。

	
	出库作业汇总单
	该汇总单是对系统里某一时间段仓库出库 SO 情况的查询。

	
	库存数量预警
	该报表是对系统里某个产品在库数量，并对超过库存下线和上线的库存信息进行加重背景颜色提醒。

	
	库存有效期预警
	该报表是对系统里产品在库天数，以及剩余保质期，并对超过预警时间的库存进行加重背景颜色提醒。

	
	产品盘点报表
	该报表是对系统库存盘点记录所有盘点单、盘点人员、盘点时间、产品数量和批次等情况查询。

	系统管理
	用户管理
	用户管理可以维护登录本系统的账号信息，包括账号的新增，修改，删除。

	
	角色管理
	角色管理是对用户权限进行分类、分组管理，通过设置不同的用户角色，并给各个角色赋予不同的权限，方便为新增用户配置相应权限，便于进行管理。

	
	菜单管理
	针对系统中所有菜单进行管理。

	
	标签设置
	针对此系统中的所有标签进行管理。

	
	常量设置
	系统参数是仓库基本控制要素之一。仓库的界面上包含了很多下拉式菜单或默认的数据。在这些下拉式菜单含有的大多数选项来自仓库的常量。一些下拉式列表的默认值是用户可以选择和定义的。



	WMS系统PDA端功能菜单

	入库
	标准收货
	标准收货为最常用的收货方式，扫描订单号后获取订单明细进行收货码盘的操作。

	
	快捷收货
	快捷收货功能适用于SKU较少或上架库位较近的按单据，边收货边上架的入库场景。

	
	标准上架
	上架功能是对已收货产品，从收货区到存储库位的操作确认，效果与WMS界面上架确认功能相同。

	
	反拣上架
	仓库中操作到一半的订单甚至已完成拣货的订单，会被取消或修改，此时已经拣取下来的货物需要送回到原本的存储库位上，为了对库存返回存储库位的操作细节进行管理，系统提供了可选的反拣功能。

	
	合并上架
	适用于收货后，扫描跟踪号后获取整托产品明细进行整托上架的场景。

	
	申请上架
	用于自动化库入库时，人工使用PDA申请入库的操作。

	质检
	质量检验
	用户除了在WMS界面对质检结果进行确认，也可以使用PDA的“质量检验”功能确认质检。

	出库
	订单拣货
	订单拣货方式，可以通过输入订单号码，限定作业任务范围。用户按照系统中的拣货任务队列获取指定订单的拣货任务进行拣货确认操作。

	
	人工拣货
	人工指定库位托盘进行拣选，拣货后反馈系统实际拣货信息。

	
	边拣边分
	边拣边分功能是对整个波次计划下的订单进行边拣货边分拣的一种拣货方式，适用于不需要分拣场地的作业场景。

	
	波次合拣
	波次合拣，是将一个波次下的全部拣货任务合并后再进行操作，但拣货的顺序会根据库位等条件进行排序。

	
	订单复核
	在PDA端扫描单号后，进行复核的功能，与PC端功能相同，但可不受场地限制，只需一台PDA即可完成复核作业。

	
	按订单发货
	按订单发货效果同WMS的“发货-按订单”模式，在RF中只需要订单号信息，即可将整个订单确认发货不再核对订单中的明细产品信息。

	库内
	标准移库
	标准移库功能，与WMS界面移库操作相同，需要对库存记录进行定位，对库存执行移动。

	
	盘点任务申请
	任务申请功能类似WMS界面的盘点任务生成，一般用于巡视仓库过程中，临时需要进行盘点时，盘点任务的申请生成。

	
	盘点任务
	根据已生成盘点任务的盘点单来盘点，扫描盘点单号，执行盘点操作。

	
	库存冻结
	指定库位，将其中的库存全部冻结的快捷操作。同WMS界面的冻结按库位的操作效果。

	
	库存释放
	库存冻结的反向操作。

	
	库存查询
	在RF界面上查询当前库存信息，可根据条件来执行，可供管理员决策分析。

	用户管理
	修改密码
	用于PDA用户登陆修改用户密码。



3.3.5出入库系统功能要求
3.3.5.1入库有自动检测包装尺寸和重量的装置，重量自动记录在数据中。
3.3.5.2托盘拆码垛功能必须通过自动化完成。
3.3.5.3实现空托盘自动供应。
3.3.5.4实现自动扫码、信息录入。
3.3.5.5实现自动外形检测和功能。
3.3.5.6实现货物智能存储（如货物分散存储）。
3.3.5.7具备手动应急功能。
3.3.5.8入库系统和出库系统必须满足立库设计的流量和荷载需求。
3.4设备布置：
设备选型必须满足现有土建场地设计（见附件区域图）。
3.5设备要求
*3.5.1设备、电气、仪表品牌要求
	序号
	设备名称
	供应商
	备注

	1
	货架系统
	南京华德仓储设备制造有限公司、上海精星仓储设备工程有限公司、江苏六维智能物流装备服务限公司、南京音飞储存设备（集团）股份有限公司、世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司、苏州德力智慧物流科技有限公司等相同档次的品牌
	

	2
	堆垛机电机及减速机及货叉
	减速机：SEW、诺德、住友等相同档次的品牌
货叉：米亚斯、艾拉德等相同档次的品牌
	

	3
	供电滑触线
	松下、法勒相同档次的品牌
	

	4
	堆垛机电控系统
	PLC: 西门子
变频器：ABB  ACS880系列重载选型
光电开关：P+F、Leuze、Sick、Omron、松下
低压电气：施耐德、菲尼克斯、ABB、
西门子
	

	5
	输送机系统（含链条机、辊筒机、顶升移栽机、拆叠盘机）
	电机：SEW、诺德、住友相同档次的品牌 
链条：东华相同档次的品牌
轴承及轴承座：SKF、FAG、NSK等相同档次的品牌 
	

	6
	塔式高速服务器
	联想/戴尔/惠普
	

	7
	打印机
	斑马/惠普
	

	8
	小型工作站
	联想/戴尔/惠普
	

	9
	网络交换机
	华为/华三/锐捷
	

	10
	无线 AP
	TP-LINK
	

	11
	RF手持终端
	
	

	12
	地面控制系统
	PLC: 西门子
变频器： ABB 、ACS880系列重载选型
光电开关：P+F、Leuze、Sick、Omron、松下
低压电气：施耐德、菲尼克斯、ABB、西门子
	

	13
	视频监控
	海康或同等品牌
	

	14
	电控柜电气元件
	ABB、施耐德、西门子、日本三菱
	电控柜必须具有3C认证

	15
	PLC、触摸屏
	西门子
	≥12寸

	16
	变频器
	ABB、ACS880系列重载选型
	

	17
	激光测距仪
	Leuze、Sick、P+F
	

	18
	条码认证
	P+F、Leuze、Sick
	

	19
	读码器
	Leuze、得利捷、Sick
	

	20
	滑触线
	松下、法勒
	

	21
	低压电器
	施耐德、菲尼克斯、ABB、西门子
	

	22
	各类传感器
	P+F、Leuze、Sick、Omron、松下
	

	23
	称重传感器及称重仪表
	托利多或同等品牌
	

	24
	若采用目录外其他同档次品牌的需经招标人认可，否则不予接受。



3.5.2货架技术要求
3.5.2.1采用组合横梁式货架；符合JB/T9018《自动化立体仓库设计规范》和符合JB/T5323《立体仓库焊接式钢结构货架技术条件》。
3.5.2.2货架与地面承载的连接方式合理，基础应当具有足够的承载能力（也包括集中载荷）；货架自身必须具有良好的刚度和强度，需提供强度计算，货架也必须满足衢州地区的抗震防风等级等要求。
*3.5.2.3防腐要求：货架整体喷塑，喷塑厚度必须满足国家规范要求；材质及强度要求：货架立柱材质不低于Q355，下立柱规格不低于100*95*3.0mm，上立柱规格不低于100*67*2.0mm；抱焊横梁材质不低于Q235，横梁规格不低于140*50*1.5mm，横梁扰度不低于1/300；投标人投标时提供货架规格型号及总重量（不含消防层间板），安全系数不低于1.5。
3.5.2.4货架安装后垂直度公差小于10mm/18m；货架设计使用寿命不低于30年。
3.5.2.5中标人提供立库物料流转所需母托盘设计，母托盘应坚固耐用不易变形。母托盘招标人自行采购。
3.5.2.6货架消防要求
3.5.2.6.1货架内各储物层上方应设置层间隔板，且层间隔板为0.5mm+加强筋 304不锈钢板（加强筋也须用304不锈钢材质）。
3.5.2.6.2货架各储物层上方除堆垛机装卸安全高度外，需额外考虑消防管道及喷头安装高度。堆垛机装卸安全高度应≥160mm，消防管道及喷头安装高度应≥200mm（所有货位均设置顶喷）。
3.5.2.6.3在货架内部，垂直于货架长度方向上应留出两条供操作和使用室内消火栓或消防软管卷盘的贯通通道，该贯通通道应使工作人员可以靠近并使用仓库外墙的消火栓或消防软管卷盘，通道宽度应≥1.2m，通道高度应≥2.1m。
3.5.3母托盘技术要求（母托盘订货条件及图纸由中标人提供）。
3.5.3.1母托盘尺寸：由中标人根据招标人提供的货物实际尺寸设计。
3.5.3.2母托盘材质：厚度必须满足国家规范要求。
 3.5.3.3母托盘表面要求：平整、面板满铺，腿宽度不小于75mm；承载变形不能大于5mm，并且满足立体库存储与输送等要求。
3.5.3.4母托盘按正常使用质保期5年进行设计。
3.5.4堆垛机技术要求
3.5.4.1水平、垂直定位选用绝对认址方式，货叉选用编码器认址，运行采用激光/BPS条码，垂直采用激光/BPS条码，在操作平台，安装护栏和安全雷达。每台堆垛机均需配置照明设备、条码阅读器、实物防碰撞等装置。
3.5.4.2采用单元式直线型弯轨巷道堆垛机，单机最大起重量1300kg，堆垛机立柱为双立柱。
3.5.4.3水平运行速度0-120m/min，加速度不小于0.3m/s2；垂直电机通过钢丝绳卷筒结构牵引载货台，运行速度0-30m/min。
3.5.4.4设有过载与松绳保护装置，断绳保护装置，安全钳装置，货叉动作连锁保护装置及货叉力矩限止器和货位探测及有无货物检测装置。货叉采用MIAS/EUROFORK品牌。
3.5.4.5采用西门子S7-1500可编程控制器，光电开关采用国际知名品牌产品，电控系统设有多种安全连锁保护装置和急停按钮及声光报警装置。急停按钮配误触保护罩。
3.5.4.6堆垛机起升导轨要求光滑，采用电梯专用导轨，保证堆垛机运行平稳，堆垛机行走与升降电机需均有过流过热保护，货叉需具有安全限扭器。
3.5.4.7堆垛机设计并安装安全区域探测及实物防碰撞探测两种安全保护措施，区域障碍物检测报警急停装置，防止撞人，检测范围在巷道中，距离堆垛机3米时，实现堆垛机减速、2米停机功能。同时检测设备不会因为检测到旁边的货架而停车。实物防撞探测在接触到实物时紧急停车。所采用的安全传感器必须为国际知名品牌，且为安全认证产品。
3.5.4.8堆垛机制造精度和运行安全要求满足标准《巷道堆垛起重机》JB/T 7016-2017《巷道堆垛起重机安全规范》JB/T 11269-2011的要求。要求供货商在投标文件中提供有关精度数据和安全性能说明。
3.5.4.9堆垛机与计算机管理监控系统采用工业以太网的通讯方式。
3.5.4.10堆垛机操作方式：联机操作、单机操作、手动操作。机上电柜带触摸屏。
3.5.4.11堆垛机详细技术参数
	序号号
	内  容
	技术参数

	1
	堆垛机结构形式
	双立柱

	2
	托盘承载
	1300KG

	3
	行走速度
	0-120米/分钟

	4
	升降速度
	0-30米/分钟

	5
	货叉速度
	0-30米/分钟

	6
	转轨速度
	15米/分钟（不带货转轨）

	7
	定位精度
	运行 +- 5mm

	
	
	升降 +- 5mm

	
	
	货叉 +- 3mm

	8
	运行驱动
	变频控制

	9
	升降驱动
	变频控制

	10
	货叉驱动
	变频控制

	11
	供电方式
	滑触线（4P）

	12
	轨道
	≥38KG轨

	13
	控制操作方式
	手动/半自动/单机自动/联机自动

	14
	通讯方式
	工业以太网（定向天线模式）

	15
	人机交互
	转换开关+触摸屏

	16
	控制器
	西门子系列

	17
	运行认址检测
	激光/BPS条码定位

	18
	起升认地检测
	激光/BPS条码定位

	19
	货叉认址检测
	绝对值编码器+接近开关

	20
	安全防护
	1.基本防护：有无货物虚实探测、终端减速、限位、松绳保护、过载保护、联锁保护，断绳保护

	21
	
	2.区域防护：堆垛机前端和后端通过区域扫描传感器检测到障碍物后可可靠减速、限位

	22
	
	3.出入库端在检修维保时的巷道封锁。

	23
	系统接口
	与上位管理系统对接


3.5.5链条/辊筒输送机/顶升移载机技术要求。
3.5.5.1链条输送机由电机减速机驱动，采用碳钢/铝合金骨架结构。控制系统依赖输送机上的光电传感器检测输送机上的货物。
3.5.5.2详细技术参数
	序号
	内容
	技术参数

	1
	机架结构
	碳钢/铝合金

	2
	PLC（型号S7-1500）
	(SIEMNES)

	3
	空气开关、交流接触器
	施耐德、ABB或西门子

	4
	检测光电
	SICK/leuze

	5
	输送速度
	0-12m/min

	6
	负载重量
	1300kg

	7
	输送机高度
	根据现场条件自行设计

	8
	控制方式
	手动、联机自动

	9
	安全措施
	具有完整的连锁、导向保护装置

	10
	表面处理
	抛丸除锈处理、喷漆

	11
	驱动方式
	采用SEW/nord电机减速机驱动


3.5.6拆叠盘机
自动拆叠盘机用于库区存储与产线流转的空托盘进行拆盘、叠盘作业。使母托盘在使用流转中不下输送线，详细技术参数如下：
	序号
	内容
	技术参数

	1
	结构
	型钢结构

	2
	顶升电机减速机
	SEW/诺德/住友或同等品牌

	3
	驱动方式
	电动

	4
	整形方式
	机械式

	5
	跟踪方式
	光电开关

	6
	通讯方式
	固定通信电缆

	7
	电机品牌
	SEW/诺德/或同等品牌

	8
	控制方式
	手动／单机自动／联机自动


3.5.7暖通设备技术要求
3.5.7.1设计、施工规范及依据：
依据用户提供的相关技术参数、库区平面图及国家有关规范：
（1）工业建筑供暖通风与空气调节设计规范GB50019—2015；
（2）公共建筑节能设计标准GB50189—2015；
（3）全国民用建筑工程设计技术措施（暖通空调·动力），（2009年）；
（4）建筑设计防火规范GB50016-2014(2018年版）；
（5）工业建筑节能设计统一标准GB51245-2017；
（6）建设单位的要求和各专业的设计图纸；
3.5.7.2招标人基本需求：
*3.5.7.2.1仓库要求全年控制在：温度 25±5℃，湿度40%-70%；该仓库制冷总面积约为776㎡，立体库高度22.4m,总制冷容积约为16451m³。
3.5.7.2.2招标范围：包括但不限于阴凉库区范围内空调及电气的深化设计、安装、设备材料和安装材料的采购（包括空调智能化控制系统集成、室外机、室内机及所有配套管道、风口、风阀、减震及支撑承重安装构配件等）、供应、运输、装卸（至建设方指定地点）、安装、相关开堵洞、塞填缝、调试、培训、验收交付、售前售后等伴随服务、保修、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等。
3.5.7.2.2本项目需采用节能风冷型恒温恒湿中央空调系统，产品能效需要达到国标制冷制热双一级能效，各投标人根据要求自行设计中央空调方案。各区域配置的空调及除湿设备必须保证能满足上述温湿度要求。
3.5.7.2.3投标人必须详细说明满足温、湿度要求的具体实施方案、降温设备配置、加热方案及除湿技术手段。
3.5.7.2.4投标人必须承诺所设计的空调系统方案能满足招标方对于温、湿度的要求，否则将被废标。如若后期因投标人供货设备或设计方案导致温湿度不能满足，因此带来的空调设备增加及业主的损失等均由中标单位无条件承担，温湿度是否满足必须以库内温湿度监控系统记录的温湿度的数据为依据。
3.5.7.2.5投标人必须详细说明实现均匀送风的具体方案，保障库内的上下温度、湿度分布均匀，温湿度监控点均不报警。建议采用布袋风管，不接受射流送风。
3.5.7.2.6整个项目配电总功率需在方案中明确。配电室至暖通系统控制电箱的总电线电缆、桥架等由招标人负责，控制电箱至空调设备的所有电线电缆、桥架等电施工程由投标方负责。
3.5.7.2.7为了加强对中央空调系统的管理，降低管理难度和管理成本，投标人需针对所投温湿度控制系统所有硬件设计一套智能化管理系统，具体要求详见“智能化管理系统要求”，根据智控要求，投标人自行设计智控系统及提供详细分项报价。
3.5.7.2.8空调设备核心部件压缩机建议采用全直流变频，投标人可选择更优方案。
3.5.7.2.9所有空调设备均采用同一品牌，品牌在以下几项中选择: 大金、麦克维尔、欧科、天加或同等品牌。
3.5.7.2.10为了保障储存商品的质量安全，防范机组运行故障带来的不确定因素，单台空调设备必须采用双压缩机或更多压缩机并联，并采用全变频机组以增加空调系统稳定性及部分负荷节能的目的。
3.5.7.2.11空调机组具备开机自检功能；电路电压过低、电压过高、电流、缺相、相序保护、三相不平衡保护和报警；温度、湿度、压力传感器故障报警；压缩机过载、过热、过压保护和报警；制冷系统低压、高压保护与报警；所有设备状态显示。根据故障级别，自动采取报警、压缩机减载、停止压缩机、停止机组保护。
3.5.7.2.12保温、风管的要求：
①冷凝水管采用加厚型PP-R及PVC给水管材料，热熔及粘接连接，冷凝水的出水口必须设置存水弯，水平干管的起始段必须设排气口，冷凝水管走向采用就近排放原则，严禁出现倒坡。
②保温采用防火等级为B1级的橡塑保温材料。
③风管采用具有防火性能的纤维织物风管，质保需承诺15年且需满足相关消防要求，并提供防火检测证明。考虑清洗维护的便捷性，需易于拆装。
3.5.7.2.13智能化管理系统的要求：
设备具备本地单独控制、BA远程远程控制功能，包含但不限于：
①具有远程开关机、模式变更、参数设定功能（包含整个温湿度控制系统）。
②库内空调机组必须具备温湿度控制功能，空调机组能根据设定温、湿度参数自动运行。
③智能化系统必须具有状态监控功能，即在软件操控界面中即可知晓所有空调机组的运行状态及运行参数。
④智能化空调系统须具有空调设备历史数据查询功能，历史数据存储时限为3年。
⑤智能化空调系统须具有故障自动报警功能，并可以准确的告知故障设备位置及故障内容。
⑥智能化管理系统可以在远程云端任何联网设备上直接查看中央空调系统及所有相关设备的状态，并且可以进行管理、控制。
3.5.7.2.14噪音控制要求：
①室内设备落地安装时机组需加减震垫。
②外机安装时应在基础上方加设点式橡胶减振垫；
3.5.7.2.15其他要求：
① 投标人应充分理解招标文件要求，设计最合理的空调方案，以最优的方案及价格投标。
②投标文件需提供设计图纸。
③投标人应充分考虑施工难度、施工周期，必要情况下提前查勘现场。
3.6控制要求`
3.6.1系统具有诊断功能，系统出现总线故障的时候，PLC的总线故障灯会闪烁，但是具体故障位置不能指示出来，因此系统在操作员终端上提供系统诊断功能，可以帮助维护人员方便找出故障位置：当系统PROFINET总线网络出现故障时，诊断功能可以指示出现故障IP站。
3.6.2 PLC编程使用博图，软件版本原则上要求V15.0及以上尽可能原有库房使用的最高软件版本等级保持一致；电气图纸绘图软件原则上为E-Plan P8。
3.6.3程序中的硬件组态均为有效GSD和固件版本；设备目录中包含与项目相关的PROFINET及相关的设备GSD文件；以便第三方设备（非西门子）自行安装，还需要包括GSDML文件。
3.6.4程序中组态硬件及其I/O信号点名称、地址必须与电气图纸保持一致。
3.6.5程序中需要按照现场实际状态进行网络拓扑，并且PN接口图纸与程序保持一致。
3.6.6 PLC采用独立电源供电，电源供电取自主开关前端，经PLC电源模块均有独立的保护开关。
3.6.7电气要求
3.6.7.1必须符合EN60204-1要求且满足最低的IP保护等级水平（IP54级）。
3.6.7.2输送系统必须满足EN13849-1，EN13849-2安全等级PLC,配备安全继电器+双接触器。堆垛机系统必须满足JB/T7016-2017有轨道巷道设备安全标准水平，配备安全继电器以及巷道门联锁硬件回路保护。
3.6.7.3立体仓库内用电设备要求设有专用配电柜，库内所有设备的用电都由电缆从配电柜引出。
3.6.7.4仓库内用电设施分开供电（强弱电分开设置），供应商负责提供供货范围内用电设备的配电箱，即动力配电箱和计算机系统及其他辅助设备（如：LED等）专用配电箱。大功率用电器（5KW以上）用电电流应平稳无脉冲，不对电网产生干扰。（立体库内所有的供、配电及其相关设施均由供应商完成）。
3.6.7.5配电箱内每路电源都设有相应的空气开关、接触器，具有短路过流、漏电和接地保护功能。
3.6.7.6移动设备（堆垛机）应用防尘防溅安全滑触线供电（并采取安全供电的技术措施）。外露电气开关应有防尘、防湿措施。
3.6.7.7大功率用电器（5KW以上）用电电流应平稳无脉冲，不对电网产生干扰。
3.6.7.8外露电气开关应有防尘、防湿措施。
3.6.7.9触摸屏、PLC可编程控制器、变频器等主要电气元件全部选用国际知名品牌。并保证在国内可买到配件。供应商须列表说明所选配的电气元件的名称、型号、品牌或生产厂家。
3.6.7.10电控柜内的电路设计规范简洁明了，电控柜带自动断路保护装置，具有过流、过载、过压、缺相等保护功能。
3.6.7.11电气线路图应详实，采用国际标准，各单元电路不但要有框图，还要有电气原理及接线图，以便于维修。
3.6.7.12所有电线电缆需要使用A级阻燃电缆。盘柜外电气连线应采用聚氯乙烯护套、绝缘为交联聚氯乙烯的铜芯电缆，不宜采用电线。
3.6.7.13所有元器件、控制器、执行器等应10年内在中国国内市场上供应充足。
3.6.7.14有自动化设备的控制程序要有新的控制程序的安全备份，招标人现场保存一份控制程序的备份，供应商也要在立体库系统的生命周期内保存招标人的控制程序，在必要时提供给招标人或到现场提供技术支持时使用。在控制系统出现故障和更换元器件时可以快速恢复控制程序并使设备进入正常工作状态。
3.7安全防护要求：设置安全围网、安全背网；设置货架歪斜检测；设置安全门禁系统，与整体设备进行联动。
4. 供货范围
4.1 供货范围包括：从货架系统、堆垛机系统、输送机系统、阴凉库暖通系统、消防隔板等全部设备、附件及所有系统内的护栏和装置，以及整个流程要求的仪表、控制系统、包括所有硬件、软件内容，以及专用工具（保证机组安装检修用的整套专用工具）、开工所需备件、安装、调试、软件升级、技术服务等。
4.2 未尽之处按投标人设计需要增设及提供
4.3主要设备一览表（包含但不限于）
	序号
	设备名称
	规格和型号
	数量
	说明

	*1
	货架系统
	货位数≥4000个，组合横梁式
	1套
	

	2
	堆垛机
	双立柱、直道弯轨型
	3台
	

	3
	堆垛机电机及减速机
	（1）水平电机运行速度≥120米/分钟。
（2）起升电机运行速度≥30 米/分钟。
	3套
	

	4
	供电滑触线
	配套
	3套
	

	5
	堆垛机电控系统
	配套
	3套
	

	6
	输送机系统（含链条机、辊筒机、顶升移栽机、拆叠盘机）
	碳钢/铝合金
电机：SEW/诺德/住友或同等品牌
链条：东华或同等品牌
轴承及轴承座：SKF、FAG、NSK等相同档次的品牌
	1批
	

	7
	安全护栏
	检修安全门及护栏
	1批
	

	8
	外形检测装置
	主体采用铝型材材质,用于外形检测或安装显示器
	1批
	

	9
	塔式高速服务器
	至强E-2314(或优于至强-2314)处理器/32G内存/Raid5磁盘冗余/千兆网口/正版操作系统和数据库软件授权
	2套
	显示器24寸

	10
	打印机
	现场配备一台条码打印机、一台A4纸打印机
	2台
	

	11
	小型工作站
	24寸显示器+i5台式主机
	1台
	

	12
	网络交换机
	24口千兆网络交换机，带光纤口
	1套
	

	13
	无线 AP
	千兆企业级无线AP
	1批
	

	14
	RF手持终端
	一维和二维条码扫描，带充电器，安卓系统
	4台
	

	15
	仓库管理系统(WMS)
	主要（但不限于）包括：出
入库管理模块、基础数据和
盘点模块、安全管理和库存
管理模块、报表统计和自动
记账模块、各种查询模块、
和系统维护模块等。
	1套
	

	16
	设备控制系统(WCS)
	主要（但不限于）包括：作
业管理模块、设备运行状态
显示模块、设备故障处理模
块、作业调度模块和物联网模组无缝对接功能等。
	1套
	

	17
	地面控制系统
	PLC: 西门子S7-1500
触摸屏：西门子(≥12寸)
变频器： ABB（ACS880系统）
光电开关：P+F、Leuze、Sick、Omron、松下
低压电气：施耐德、菲尼克斯、ABB、西门子
	1套
	

	18
	双机热备软件
	双机热备
	1套
	

	19
	视频监控
	设备运行区域无死角，存储扩展、远传调试等需说明功能
	1套
	

	20
	中央控制室
	设有100寸液晶看板，具有展示功能
	1套
	

	21
	备品备件及专用工具
	易损件及维修保养工具
	1批
	

	22
	电气
	配套
	成套
	

	23
	仪表
	配套
	成套
	

	24
	母托盘
	
	匹配货位数
	中标人提供加工图纸和技术要求，招标人自行采购

	25
	暖通设备
	阴凉库恒温25±5℃，恒湿40%±70%
	整套
	由投标人进行方案设计和供货


*备注：所有电机能效等级要求不低于GB18613-2020标准二级能效。
5.设计、制造、检验、安装、试运的标准
5.1、物流及结构系统
（1）、CECS23:90 《钢货架结构设计规范》
（2）、GB50017-2017《钢结构设计规范》
（3）、GB50018-2002《冷湾薄壁型钢结构技术规范》
（4）、GB4053.1-2009《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》
（5）、GB4053.2-2009《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》
（6）、GB/T18354-2021《物流术语》
（7）、GB/T28576-2012《工业货架设计计算》
（8）、GB/T33454-2016《仓储货架使用规范》
（9）、GB/T27924-2011《工业货架规格尺寸与额定荷载》
（10）、JB/T10823-2008《自动化立体仓库 术语》
（11）、JB/T11270-2011《立体仓库组合式钢结构货架技术条件》
（12）、JB/T9018-2011《自动化立体仓库仓库设计规范》
（13）、JB/T10822-2008《自动化立体仓库设计通则》
（14）、JB/T5323-2017《立体仓库焊接式钢结构货架技术条件》
（15）、GB/T 16470-2008《托盘单元货载》
（16）、EN15512-2009《钢制静态存储系统 可调式托盘货架系统 结构设计原则》
（17）、WB/T1042-2012《货架术语》
（18）、WB/T1043-2012《货架分类及代码》
（19）、WB/T1044-2012《托盘式货架》
（20）、WB/T1045-2012《驶入式货架》
（21）、WB/T1073-2018《库架合一式货架》
（22）、WB/T1074-2018《重力式货架》
（23）、WB/T1075-2018《悬臂式货架》
（24）、WB/T1076-2018《冷库用货架》
（25）、WB/T1077-2018《搁板式货架》
（26）、WB/T1079-2018《联运通用平托盘钢质平托盘》
（27）、JB∕T 14173-2020《单元托盘储存类穿梭车货架》
（28）、JB∕T 14173-2020《单元托盘储存类穿梭车货架》
5.2、机械系统
（1）、GB6067-2010《起重机械安全规程》
（2）、GB6974.17-1986《起重机械名词术语 堆垛起重机》
（3）、GB5226.2-2002《机械安全 机械电气设备第32部分：起重机械技术条件》
（4）、GB/T8196-2018《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》
（5）、JB/T5319.1-2008《巷道堆垛起重机 术语》
（6）、EN-528-2008《有轨巷堆垛设备安全性》
（7）、JB/T7016-2017《巷道堆垛起重机》
（8）、JB/T2960-1999《巷道堆垛起重机 型式与基本参数》
（9）、JB/T11269-2011《巷道堆垛起重机安全规范》
（10）、FEM9.221-1981 EN《有轨巷道堆垛起重机 可靠度和可用度》
（11）、FEM9.222《含有巷道堆垛机和其他设备的系统的可靠性及验收规程》
（12）、FEM9.311《有轨巷道堆垛起重机 设计规范结构》
（13）、FEM 9.851《巷道堆垛机循环时间的性能数据》
（14）、FEM 9.753《存取机的安全规范》
（15）、FEM 9.831《自动化仓库机器的性能数据循环时间》
（16）、FEM 9.881《选择设计自动化高架立体库存取设备驱动单元部件的项目计划数据》
（17）、WB/T 1041-2012 自动分拣设备管理要求
（18）、GB/T1243-2006《传动用短节距精密滚子链、套筒链、附件和链轮》
（19）、JB/T 7014-2008《平板式输送机》
（20）、JB/T 7012-2008《辊子输送机》
（21）、GB/T 20721-2006《自动导引车通用技术条件》
（22）、GB/T 30030-2013《自动导引车(AGV) 术语》
（23）、GB/T 30029-2013《自动导引车(AGV) 设计通则》
（24）、GB/T 783-2023  《起重机械基本参数系列》
（25）GB/T 8311-2008 《起重机械设计规范》
5.3、电气系统
（1）、GB50054-2011 《低压配电设计规范》
（2）、GB50055-2011 《通用用电设备配电设计规范》
（3）、GB50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》
（4）、GB14050-2008《系统接地的型式及安全技术要求》
（5）、GB4884-1985《绝缘导线的标记》
（6）、GB/T6988.1-2008《电气技术用文件的编制 第1部分：规则》
（7）、GB/T 25295-2010《电气设备安全设计导则》
（8）、GB/T4728.1-2018 《电气简图用图形符号：一般要求》
（9）、GB/T4728.2-2018《电气简图用图形符号: 符号要素、限定符号和其他常用符号》
（10）、GB/T5226.1-2019《机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件》
（11）、GB/T 15969.1-2007《可编程序控制器 第1部分：通用信息》
（12）、GB/T 15969.2-2008《可编程序控制器 第2部分：设备要求和测试》
（13）、GB/T15969.3-2017《可编程序控制器 第3部分：编程语言》
（14）、GB/T15969.4-2007《可编程序控制器 第4部分：用户导则》
（15）、GB/T15969.5-2002《可编程序控制器 第5部分 通信》
（16）、GB/T15969.6-2015《可编程序控制器 第6部分：功能安全》
（17）、GB/T 15969.7-2008《可编程序控制器 第7部分：模糊控制编程》
（18）、GB/T 15969.8-2007《可编程序控制器 第8部分：编程语言的应用和实现导则》
（19）、GB/T2681-1981《电工成套装置中的导线颜色》 
（20）、GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》
（21）、GB/J79-1985 《工业企业通信接地设计规范》
（22）、GB/J65-1983 《工业与民用电力装置的接地设计规范》
（23）、JGJ/T16-2008 《民用建筑电气设计规范》
（24）、CECS31∶91《钢制电缆桥架工程设计规范》
（25）、YD/T926.1-2009《大楼通信综合布线系统 第1部分：总规范》
（26）、GB50052 低压配电系统设计规范
（27）、GB50343 建筑物电子信息系统防雷技术规范
(28)、GB50311 综合布线系统工程设计规范
5.4、软件系统
（1）、GB/T2887-2011《计算机场地通用规范》
（2）、GB/T8566-2007《信息技术 软件生存周期过程》
（3）、GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》
（4）、GB/T 9361-2011《计算机场地安全要求标准》
（5）、GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》
（6）、GB/T 9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》
（7）、GB/T11457-2006《软件工程术语》
（8）、GB/T14394-2008《计算机软件可靠性和维护性管理》
（9）、GB/T15532-2008 《计算机软件测试规范》
（10）、GB/T 16680-2015《系统与软件工程 用户文档的管理者要求》
（11）、GB/T 17963-2000《信息技术 开放系统互连 网络层安全协议》
（12）、GB/T18221-2000《信息技术 程序设计语言、环境与系统软件接口 独立于语言的数据类》
（13）、GB/T18492-2001《信息技术 系统及软件完整性级别》
（14）、GB/T18726-2011《现代设计工程集成技术的软件接口规范》
（15）、GB/T19001-2000《质量管理体系 要求》（未打印）
（16）、GB/T19003-2008《软件工程应用于计算机软件的指南》
（17）、GB/T 20008-2005《信息安全技术 操作系统安全评估准则》
（18）、GB/T 20009-2019《信息安全技术 数据库管理系统安全评估准则》
（19）、GB/T 20157-2006《信息技术 软件维护》
（20）、GB/T20158-2006《信息技术 软件生存周期过程 配置管理》
（21）、GB/T 20272-2019《信息安全技术 操作系统安全技术要求》
（22）、GB/T 20273-2019《信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求》
（23）、GB/T 28452-2012《信息安全技术 应用软件系统通用安全技术要求》
（24）、GB/T 29831-2013《系统与软件功能性》
（26）、GB/T30998-2014《信息技术 软件安全保障规范》
（27）、GB/T 30999-2014《系统和软件工程 生存周期管理 过程描述指南》
（28）、GB/T 33137-2016《基于传感器的产品监测软件集成接口规范》
（29）、GB/T34975-2017《信息安全技术 移动智能终端应用软件安全技术要求和测试评价方法》
（30）、GB/T 36964-2018《软件工程 软件开发成本度量规范》
（31）、GB/T 37715-2019《公安物联网基础平台与应用系统软件测试规范》
（32）、GB/Z18493-2001《信息技术 软件生存周期过程指南》
（33）、GB/Z18914-2014《信息技术 软件工程 CASE工具的采用指南》
（34）、GB/Z19219-2003《工业自动化 时限通信体系结构 时限通信系统的用户》
（35）、GB/Z20156-2006《软件工程 软件生存周期过程 用于项目管理的指南》
（36）、IEEE 802.3《快速以太网标准规范》
（37）、IEEE 802.5《令牌环标准规范》
（38）、IEEE 802.10《虚拟网络标准规范》
（39）、IEEE 802.12《100Base—VG标准》
（40）、BS EN 15635-2008《存储设备的应用和维护》
（41）、YD/T 2364-2011《移动终端软件组件管理功能技术要求》
（42）、YD/T 2382-2011《联网软件安全行为规范》
（43）、YD/T 2746-2014《移动终端软件组件管理功能测试方法》
（44）、GA/T 1143-2014《信息安全技术 数据销毁软件产品安全技术要求》
（45）、GA/T 1293-2016《应用软件接口标准编写技术要素》
(46) 、GB/T 4205-2010《人机界面标志标识的基本和安全规则、操作规则》
5.5、施工与验收
（1）、GB50093-2002《自动化仪表工程施工及质量验收规范》
（2）、GB50168-2018《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》
（3）、GB50150-2016《电气装置安装施工 电气设备交接试验标准》
（4）、GB50171-2012《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》
（5）、GB50205-2020《钢结构工程施工质量验收规范》
（6）、GB50231-2009《机械设备安装工程施工及验收通用规范》
（7）、GB50254-2014《电气装置安装工程 低压电气施工及验收规范》
（8）、GB50256-2014《电气装置安装工程 起重机电气装置施工及验收规范》
（9）、GB50257-2014《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》
（10）、GB50258-1996《电气装置安装施工1KV及以下配线工程及验收规范》
（11）、GB50261-2017《自动喷水灭火系统施工及验收规范》
12）、GB50278-2010 《起重设备安装工程施工及验收规范》
（13）、GB50270-2010《输送设备安装工程施工及验收规范》
（14）、GB/T30673-2014《自动化立体仓库的安装与维护规范》
（15）、GB/T50312-2016《综合布线系统工程验收规范》
（16）、WB/T1066-2017《货架安装及验收技术条件》
（17）、GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收标准》
5.6、消防及其它
（1）、GB 50016-2014	 《建筑设计防火规范》
（2）、GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》
（3）、GB50084-2017《自动喷水灭火系统设计规范》
（4）、WBT 1028-2006 库区、库房防火防爆管理要求
（5）、GB/J87-85《工业企业噪声控制设计规范》
（6）、GB2894-2016《安全标志及其使用导则》
（7）、GB12265.1-1997《机械安全 防止上肢触及危险区的安全距离》
（8）、GB12265.2-2000《机械安全 防止下肢触及危险区的安全距离》
（9）、GB/T13306-2011《标牌》
（10）、GB/T3047.2-1992《高度进制为 44.45mm 的面板、 机架和机柜的基本尺寸系列》
（11）、GB8197-1987《防护屏安全要求》
（12）、GB/T3768-2017《声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级》
5.7、基础材料及工艺类
（1）、GB/T 1228-2006 《钢结构高强螺栓标准》
（2）、GB/T T 1229-2006 钢结构用高强度大六角螺母
（3）、GB/T 6177.1-2016《2型六角法兰面螺母》
（4）、GB/T710-2008《优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带标准》
（5）、GB/T708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》
（6）、GB/T2975-2018《钢及钢产品 力学性能试验取样位置及试样制备》
（7）、GB799-2020《地脚螺栓》
（8）、GB/T20066-2006《钢和铁 化学成分测定用试样的取样和制样方法》
（9）、GB/T 228.1-2010《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》
（10）、GB/T706-2016《热轧型钢》
（11）、GB/T9286-1998《色漆和清漆 漆膜的划格试验》
（12）、GB/T6739-2006《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》
（13）、GB/T1771-2007《色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定》
（14）、GB15607-2020《涂装作业安全规程粉末静电喷涂工艺安全》
（15）、GB/T1804-2000《一般公差  未注公差的线性和角度尺寸的公差》
（16）、GB/T6728-2017《结构用冷弯空心型钢》
(17）、GB/T700-2016《碳素结构钢》
5.8暖通系统
（1）工业建筑供暖通风与空气调节设计规范GB50019—2015；
（2）公共建筑节能设计标准GB50189—2015；
（3）全国民用建筑工程设计技术措施（暖通空调·动力），（2009年）；
（4）建筑设计防火规范GB50016-2014(2018年版）；
（5）工业建筑节能设计统一标准GB51245-2017；
5.9 标准优先原则
执行上述标准过程中，不同的标准有不同的要求时，采用高要求的标准。未尽事项按国内有关标准执行，而且应优先按高或严的标准。
6. 投标人需提供装置试验、检验项目内容和要求
投标人需严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标人提供的设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。
6.1 部件材料检验、无损检验、和压力试验
检验的范围包括原材料和元器件的进厂、部件的加工、组装、试验至出厂试验。
投标人应按以下项目进行工厂试验：
外观检查和尺寸检查
射线检验
衬胶层检查
7．性能考核运转及质量保证
7.1在系统投运时，按设计工况进行考核运转，招标人提前7天通知中标人，并在中标人派代表参加的条件下，由各方代表一起进行72小时考核运转。试运前，招标人提供机组安装记录，中标人代表检查记录是否齐全并全部达到设计要求，然后中标人代表向招标人提出负荷试运方案，由现场试运负责人组织实施，供方派人参加调试运转。试运结束符合要求后，由各方的负责人在整理完整的负荷试运报告上签署第一次验收协议。
稳定运行3个月后，招标人提前7天通知中标人，并在中标人派代表参加的条件下，由各方代表一起再次进行72小时考核运转稳定性考核。考核结束符合要求后，由各方的负责人在整理完整的负荷试运报告上签署正式验收协议（第二次验收协议）。
质量保证：第二次验收合格签署正式验收协议之日起24个月。 
7.2项目验收技术条款（包含但不限于以下内容）
[bookmark: _Toc145940148]7.2.1 供货完整性验收
供货完整性是按照合同或技术协议规定的基本供货内容，主要包括（参照合同文本及技术协议约定）：
（1）按照合同或技术协议确认的设备进行确认；
（2）按照合同或技术协议确认的资料（包括软件）进行确认；
（3）按照合同或技术协议要求的备品备件进行确认；
[bookmark: _Toc145940149]（4）其他根据合同或技术协议需要提交的资料或软件，包括第三方软件和资料进行确认。
7.2.2 功能测试
软件中有关该信息系统的描述、用户文档、以及要交付的软件，应按照本标准要求做符合性评价。供方提供软件的同时，应提供相应的第三方测试文档。第三方是指根据某种认证模式工作的测试实验室。
按规定的测试方法进行测试。测试按照等级分为7个级别，分别是：
（1）基本功能测试，这是最基本的测试；
（2）单元测试，功能单元测试；
（3）子系统测试，包括按照设计规则设置的所有子系统，如分拣系统等；
（4）无负载集成系统测试，即没有实际货物的测试，可以采用模拟数据进行；
（5）有负载集成系统测试，必须采用实际数据进行；
（6）系统压力测试，测试系统在多用户下的表现，测试系统在设计工作强度下的表现，以判断系统的工作能力。系统压力测试分2期，具体内容参照合同其他附件。 
（7）联动测试。物流自动化系统与包装、配置等生产系统联动，且满足正常生产需要。联动测试分2个阶段完成，具体内容参照合同其他附件。
[bookmark: _Toc145940150]测试是一项长期和反复细致的工作，每个级别的测试均应有测试计划和测试报告。测试报告是系统验收的重要证据。
7.2.3 软件界面测试
背景和前景的颜色是否协调，颜色反差是否用得恰当。
软件的图标、按钮、对话框等外观风格是否一致，美观效果所要求的屏幕分辨率。
窗口元素的布局是否合理，并保持一致。
各种字段标题的信息描述是否准确。
按钮、鼠标等操作在软件中是否一致。
窗口及报表的显示比例和格式是否能适应用户的预期需求。
误操作引起的错误提示是否友好。
活动窗口和被选中的记录是否高亮显示。
是否有帮助信息，菜单导航能否正常执行。
显示画面应根据流程，按层次结构或树型结构组织。操作人员调用任一画面不应超过五次点击，重要功能可一次按键调出。
[bookmark: _Toc145940151]实时数据刷新周期不大于1秒。
7.2.4 验收可靠性标准
系统可靠性是通过测试系统在一定时间内的可用度来完成的。作为自动化系统来说，将测试系统在连续7日正常运行的情况下达到招标设计要求。且必须通过压力测试并提供报告。
8. 资料图纸交付
投标人资料的提交应及时充分，满足工程进度要求。在签订技术协议后7天内，提出设计所需的全部技术资料。
8.1在项目进程中提供的资料（包括但不限于此）：
8.1.1合同签订后15天内提交：最终方案布置图。本图须双方签字确认。
8.1.2最终方案布置图册签字确认后7天内向招标人提交：设备的基础图册；预埋件布置要求、载荷谱、管线布置图和配电柜的位置图以及配电柜内的分路说明。
8.1.3合同签订后三周内提交：软件接口协议，须双方签字确认。
8.1.4在设备移交时提交：
8.1.4.1设备总图；
8.1.4.2主要元器件说明书；
8.1.4.3设备和管理监控系统使用说明书，操作维护维修手册；
8.1.4.4设备出厂检测报告、合格证书；
8.1.4.5监控系统软件使用说明书、安装说明书；各类软件及软件授权。
8.1.4.6其它保证使用所必须的文件资料，含系统软件、数据库及各应用软件安装文件。（用文本和光盘电子版形式）
8.1.4.7需提供最新的CAD电气图纸和bom清单。
8．4.8现场CAD图纸图框按照指定的图框来做，触摸屏开机界面需和指定的开机界面一致，触摸屏各界面如果带有LOGO的，需要用指定LOGO替换掉。
8．4.9中标人电气工程师调试结束后，需在现场对招标人相应人员进行资料交际，培训说明，PLC控制逻辑图及程序讲解和常见异常点处理方法培训。
8.4.10提供全部设备及备品备件清单，标注易损件备件说明，包括3年内报价
8.2 施工、调试、设备性能试验和运行维护所需的技术资料（包括但不限于此）：
8.2.1 提供满足安装和运行操作、维修的全部图纸、使用维护说明书、运行说明书等全部技术文件。（纸质版5份电子版1份） 
8.3提供以下控制系统使用维护所需的技术资料（纸质版5份电子版1份）
8.3.1 PLC控制系统电气原理图，电控柜内部布置图、接线图、PLC控制逻辑图及梯形图。
8.3.2 成套仪表的所有技术资料（使用说明书、技术资料、合格证、标定文件等）
注：(1) 上述资料中，所有流程图均有图例、所用符号、代号的说明。图中标有供货范围、分工符号。
(2) 所有资料（包括本协议）所出现的计算单位均采用国际单位制，压力单位 MPa后无后标的为表压，加后标(A)的为绝压。
8.3.3 PLC及触摸屏源程序。
9. 技术服务和设计联络
9.1 中标人现场技术服务
9.1.1 中标人现场服务的目的是使所供设备安全、正常投运（配合招标人完成安装调试及系统投运等工作）。中标人要派合格的现场服务人员。如不能满足工程需要，供方要追加人员数量，且不发生费用。
9.1.2 现场服务人员应具有下列资质：
遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；
有较强的责任感和事业心，按时到位； 
了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组现场工作经验，能够正确地进行现场指导；
身体健康，适应现场工作的条件。
9.1.3 现场服务人员的职责
现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、安装和调试、参加试运和性能验收试验。
装置试运行前，现场服务人员应向招标人工厂人员做技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序，现场服务人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标人工厂人员不能进行下一道工序。经中标人现场服务人员确认和签证的工序，如因中标人现场服务人员指导错误而发生问题，中标人负全部责任。
中标人现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，中标人现场人员要在需方规定的时间内处理解决。如中标人委托招标人进行处理，中标人现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。
中标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。
中标人现场服务人员的正常来去和更换事先与招标人协商。
9.1.4 招标人的义务
招标人要配合中标人现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。
9.1.5 培训
为使合同设备能正常安装和运行，中标人有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。中标人现场服务人员在招标人工厂操作人员进行培训，直到操作人员能现场独立操作为止。 
9.1.6 设计联络：有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由双方商定。
10.  其它
10.1 中标人在收到中标通知书之日起10天内与招标人及项目设计单位进行设计交底，并在完成智能立体库设计后、制造前进行第二次设计交底。
11.2 在投标书中承诺本技术标书中未尽事宜在订货及设计过程中，招标人、中标人双方以书面协议的方式友好协商解决。尽最大努力响应招标人在技术方面的要求。
11．附图


[bookmark: _Toc178578068]第五章主要商务条款
1、 [bookmark: _Toc127533037][bookmark: _Toc91168917][bookmark: _Toc160472541][bookmark: _Toc178578069]供货范围：
1.1招标内容：PVDC/PVDF装置后加工配套及智能仓储设施建设项目所需智能立体仓储系统的设计、制造、检（试）验、运输、安装、调试和售后服务等
1.2报价一律以人民币报价。本项目投标总价包括标的物的设计、制造、包装、运输、保险、检验收、安装、调试、技术服务、技术资料、质量保证期内的服务等。
1.3投标文件中要求对主要的构成进行分项报价（含架货、消防隔板、堆垛机、运输转运系统、软件管理系统、备件、随机专用工具、运输费用、指导调试培训费用等）；报价单格式详见附件。
若合同履行期间国家税收政策税率发生调整，则不含税价不变，税金按交货时新税率相应调整；
2、 [bookmark: _Toc127533038][bookmark: _Toc160472542][bookmark: _Toc91168918][bookmark: _Toc178578070]交货（本招标文件中的交货是指完成安装调试后交付给招标人）
2.1合同生效之日起        个日历天内全部标的物送至招标人现场且完成安装调试。由中标人负责卸车、安装并对安装质量负责。
2.2技术资料、随机工具等附件随标的物同时送达招标人现场。专用工具应分开包装，易散失的小零件单独包装，并提供随箱清单。
2.3包装标准、包装物的供应与回收：按出厂标准，提供标的物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护标的物能够经多次搬运、装卸和长途运输而不被损坏。投标人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起标的物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。包装物不回收。标的物的包装箱内应有设备装箱单及随机资料。
2.4投标人提供的产品必须具备适合于长途运输所必须的外包装标识。具体内容参见产品唛头，唛头必须牢固粘贴在外包装显著部位，唛头格式见附件8。
[bookmark: _Toc160472543][bookmark: _Toc127533039][bookmark: _Toc91168919][bookmark: _Toc178578071]3、货款支付
*3.1货款支付使用六个月内的银行承兑支付。
3.2 合同签订生效后，15个工作日内中标人向招标人支付合同总价的10%作为履约保证金或履约保函。
3.3合同签订生效后且中标人支付履约保证金和预付款等额银行保函后，招标人在30个日历日内向中标人支付合同总价的30%作为预付款。（预付款等额银行保函到期期限为到货后一个月）
3.4到货同时中标人提供合同全额(含13%增值税)发票。（若合同履行期间国家税收政策税率发生调整，则不含税价不变，税金按交货时新税率相应调整）
3.5全部货到验收合格后，招标人在30日历日内支付给中标人合同总价的30%作为到货款，并无息退回履约保证金或履约保函。
*3.6安装调试合格，经招标人机组稳定性考核验收通过之日起30日历日内或设备到货后6个月内（两者以先到期为准），招标人支付给中标人合同总价的30%作为性能考核款。
*3.7合同总价的10%作为质保金，机组稳定性考核验收合格之日起24个月后（或货到招标人现场之日起30个月后，以先到为准）无质量问题一次性付清。
3.8支付预付款之前，中标人必须提供预付款不可撤销的银行保函。
[bookmark: _Toc160472544][bookmark: _Toc127533040][bookmark: _Toc91168920][bookmark: _Toc178578072]4、质量保证期
4.1整套系统的设计使用寿命大于15年。接到招标人故障通知并要求派人时，24小时内派员抵达现场，分析事故原因，并预以无偿修复。
4.2质量保证金留存期限：第二次经性能考核双方验收合格签署正式验收协议之日起 24个月。
4.2质量保证期：第二次经性能考核双方验收合格签署正式验收协议之日之日起 24个月。
[bookmark: _Toc127533041][bookmark: _Toc91168921][bookmark: _Toc160472545][bookmark: _Toc178578073]5、售后服务
5.1在质保期质量保证期内，投标人应负责因设备本身导致的各种故障的免费技术服务及维修。
5.2设备出现故障时，投标人应在24小时内到达现场提供售后维修服务等。
[bookmark: _Toc127533042][bookmark: _Toc91168922][bookmark: _Toc160472546][bookmark: _Toc178578074]6、验收
6.1投标人应提供标的物的有效检验文件，经招标人认可后，按合同的性能指标、技术协议、招投标文件一起作为标的物验收标准，验收标准有冲突时，以双方签订合同条款为准。验收中发现标的物达不到验收标准或合同规定的性能指标，投标人必须调整或更换标的物，并且赔偿由此给招标人造成的损失。在标的物制作过程中，招标人有权派代表随时到制造现场监制，无论招标人是否参与监制,均不视为投标人按合同规定应当承当的质量保证的解除,也不免除投标人对合同设备所负的责任和义务。投标人使用不符合设计要求及国家质量标准的材料时，招标人有权要求投标人立即停止使用并予以更换，由此造成的损失全部由投标人承担。

	[bookmark: _Toc127533043][bookmark: _Toc91168923][bookmark: _Toc160472547][bookmark: _Toc178578075]7、违约责任：

	7.1、如因投标人自身原因延期交货，交货时间（以实际签收日为准）每推迟一个日历天支付
合同总价的0.4%违约金，违约金不超过合同价的20%（中标人各种原因造成的事故，按实际造成的损失索赔）。逾期交货50个历天以上，招标人有权终止合同，终止合同后5个工作日内投标人须退回招标人已付所有款项，并支付违约金，招标人保留进一步索赔的权利。


7.2投标人应承担基于合同、侵权、产品质量或其他法律规定责任。
7.3投标人需响应性能保证的各项指标，并承担由于中标人原因造成指标偏离的考核责任。
7.4质量纠纷
如中标人产品质量达不到要求，允许中标人30个日历天内整改二次，若整改二次后仍未达到要求，招标人单方面可以选择按质论价、换新、退货。中标人不接受，招标人有权解除合同并保留索赔的权利。若解除合同，投标人须在5个工作日内全额返还招标人所有已付款项，且支付违约金。
7.5索赔
7.5.1若中标人延期交货或未按合同及技术协议要求及时提供服务，中标人应承担违约责任，并向招标人支付违约金。违约金按合同总价的0.4%/日历天计收，违约金不超过合同价的20%（中标人各种原因造成的事故，按实际造成的损失索赔）。如果中标人提供的标的物存在质量问题，在未处理合格以前，按标的物延期交货处理。
7.5.2招标人发出索赔通知后30个日历天内，中标人未作答复，应视为中标人接受招标人索赔要求。招标人将从未付款或质量保证金中扣除索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，招标人有权向中标人提出不足部分的补偿。
[bookmark: _Toc91168924][bookmark: _Toc127533044][bookmark: _Toc160472548][bookmark: _Toc178578076]8.合同争议解式
在履行过程中发生争议、纠纷，由双方当事人友好协商解决，协商不成时依法向浙江省衢州市柯城区人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc91168925][bookmark: _Toc160472549][bookmark: _Toc127533045][bookmark: _Toc178578077]9.违约终止合同
招标人在中标人违约（发生下列事项）的情况下，可以书面通知中标人终止或解除合同。
9.1若中标人未能在合同及技术协议规定的限期(最迟不晚于招标人同意延长的限期)内提供全部或部分货物。
9.2若中标人未能履行合同及技术协议规定的其它义务。中标人在收到招标人发出的违约通知后30个日历天内，或经招标人书面认可延长的时间内未能纠正其过失。招标人可向中标人发出书面通知，解除部分或全部合同。在这种情况下，并不影响招标人向中标人提出的索赔。
9.3若招标人解除了部分合同，中标人还应继续执行合同中未解除的部分。
9.4合同约定可以终止或解除合同。
9.5若中标人未按时间进度表进行设计、进材料、加工制作、安装、调试等，招标人发现可以随时终止合同，若终止合同，中标人须在5个工作日内全额返还招标人所有已付款项，且支付合同总价的20%违约金，招标人保留进一步索赔的权利。
[bookmark: _Toc160472550][bookmark: _Toc127533046][bookmark: _Toc91168926][bookmark: _Toc178578078]10.合同修改
欲对本合同条款进行任何改动，均须由招标人、中标人双方签署书面的合同修改书。
[bookmark: _Toc91168927][bookmark: _Toc160472551][bookmark: _Toc127533047][bookmark: _Toc178578079]11.通知
本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。
[bookmark: _Toc160472552][bookmark: _Toc91168928][bookmark: _Toc127533048][bookmark: _Toc178578080]12.适用法律
本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。
[bookmark: _Toc91168929][bookmark: _Toc127533049][bookmark: _Toc160472553][bookmark: _Toc178578081]13．知识产权
13.1如果投标人提供的标的物或技术有其自己的知识产权，应提供企业知识产权权属证明，并投标人须维持其知识产权有效性的义务及相应责任；（用于选购合同、招标文件中)
13.2如果投标人对提供的标的物或技术没有其自己的知识产权，投标人须保证不侵犯他人知识产权的义务；（用于选购合同、招标文件中)
13.3如投标人发生侵犯他人知识产权的情形，由其承担侵权责任，导致损失的，由投标人承担赔偿责任；
13.4本合同相关信息不得向第三方透露。（仅用于选购合同中）
13.5构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。
[bookmark: _Toc91168930][bookmark: _Toc127533050][bookmark: _Toc160472554][bookmark: _Toc178578082]14.合同生效及其它
14.1本合同于双方签字盖章之日起开始生效。
14.2本合同一式陆份，招标人执叁份，中标人执叁份。
14.3技术协议（中标人与浙江衢州巨塑化工有限公司签订）为本合同附件，享有同等法律效力。
14.4如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。
14..5未经招标人许可，标的物不得转包；招标人支付了标的物货款超过50%（含）以后，标的物归招标人所有。
14.5组成本合同的文件及解释合同文件的优先级如下：1、合同及附件；2、询标记录；3、投标文件；4、招标文件及设备订货数据表。上述合同组成文件形成一个整体,互为补充和解释。其内容若有歧义或矛盾，以所列顺序在前者为准，另有约定的除外。
14.6中标人到招标人现场指导服务时的费用自理，且应严格遵守招标人安全管理的有关规章制度，由中标人自身原因造成的伤亡、中毒、灼伤事故，责任由中标人自负。


[bookmark: _Toc178578083]第六章评标办法
根据《中华人民共和国招投标法》、《浙江省招投标条例》等有关法律法规，结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。
[bookmark: _Toc178578084]1、评标总则
1.1本次招标采用综合评标法，综合评标得分最高者为预中标人。
1.2为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的资信、技术、商务要求，对投标文件进行综合分析评价，编制评标报告。
1.3评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。
[bookmark: _Toc178578085]2、评标组织
2.1评标工作由评标委员会负责。评标委员会由招标人的代表和技术、经济、法律等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术经济类的专家不得少于成员总数的三分之二。
[bookmark: _Toc178578086]3、评标程序及办法
3.1.评标程序
3.1.1先开技术资信标，评分结束后再开商务标。开标后，评标委员会首先对投标文件的投标人资格进行资格审查（投标人投标资格见投标人须知前附表第2.4项），资格审查合格后开启投标文件第一信封，对投标文件进入技术、资信审查，条件不符的投标文件将被否决，符合条件的投标文件进行技术、资信打分。技术、资信评审结束后开启第二信封，对商务报价进行审查，否决不满足要求的投标后进入商务打分。经综合评定最终确定预中标人候选人。
3.1.2有下列情况之一者，否决其投标：
（1）投标文件未按招标文件要求签字和盖章的；
（2）未按招标文件规定编写，字迹模糊不清的；
（3）未提供法定代表人授权委托书（投标人代表不是法定代表人）；
（4）投标有效期不满足招标文件要求的；
（5）以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；
（6）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；
（7）未响应招标文件标注“*”的实质性要求或不满足主要条款的；
（8）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能超过招标文件规定的；
（9）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；
（10）投标人递交两份及以上内容不同的投标文件，未声明其中一份为有效的；
（11）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；
（12）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；
（13）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
（14）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；
（15）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
（16）不同投标人的投标文件相互混装的；
（17）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；
（18）报价超过招标文件中规定的最高限价的；
（19）同一投标文件中出现有选择性的报价，未声明以其中一个报价为准的；
（20）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；
（21）衢州市公共资源交易中心电子交易系统中的投标报价和投标文件商务标中的投标报价不一致的。
（22）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。
（23）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
3.1.3未经评标委员会许可，投标人在投标截止以后提供的资料不得作为评标依据。投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的部分内容使其成为实质性响应的投标。
3.2评标委员会将根据投标人的技术资信、商务等方面对投标文件进行分析、评议，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。
3.3评标委员会以审标、询标情况为依据，对有效的投标文件及投标人就第四条“评标细则”规定的办法进行评审。
3.4技术、资信打分由评标委员会负责对投标文件的技术、资信部分采用记名方式独立评分。投标人的最终技术部分的得分为全体评委有效评分的算术平均值。
3.5商务报价评审。商务报价评审应以报价口径范围一致的评标价为依据。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件原因造成报价内容和口径不一致的，应按有关规定予以调整。但因投标人自身失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。
3.6商务评审不合格的投标文件不再进入后续报价评审。
3.7评标委员会根据评标情况向招标人提出书面评标报告。评标报告由评标委员会起草，评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。评标委员会应在评标报告中按综合得分从高到低依次推荐中标候选人，综合得分最高的中标候选人作为预中标人。
[bookmark: _Toc178578087]4. 评标细则
在审标、询标及调查考核的基础上，评标委员会按照客观、公平、公正的原则，进行综合分析评定，实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力的综合得分最高的投标人将被确定为中标候选人。本次招标评标按技术22分，资信8分，商务70分三部分评议，总分100分。
4.1技术（满分22分）
	序号
	评审
	分值

	1
	立体库货架设施的设计承载力、结构强度、设计安全性进行描述，同时在投标文件中提供分析过程及结果描述，提供必要的图纸、表格做补充（见证性）描述。对货架整体布局及结构加固方式、货架各部件的结构形式；联接方式；货架立柱、支撑、轨道等材质、厚度满足；货架间各构件材质、型材、厚度、螺丝孔及安装孔距，提供货架总重量（不含消防层间板）。设备水平、垂直定位精度与招标文件最低要求对比。（共3分）
货位数≥4000个，每增加100个得0.2分，共1分。
	0~4分

	2
	对整体项目出入库全过程描述，对设计方案进行概括性描述，工作流程描述。描述全面得0~2分，经评价描述内容已偏离项目要求或未进行描述者本项不得分。
	0~2分

	3
	对项目方案采用各种自动化设备进行描述，包括图片，参数，功能，材质等。
	0~1分

	4
	具备自动盘点功能，提供自动盘点解决方案，得0~2分；不具备，不得分。
	0~2分

	5
	设备及零部件品牌档次：设备及零部件选型规格、品牌档次。
	0~2分

	6
	.提供详细可行合理的安全文明施工方案得0~0.5分，提供安全组织架构人员明细的得0~0.5分，不可行不详细或未提供的不得分。
	0~1分

	7
	提供详细可行合理的施工计划表的得0~0.5分，不可行不详细或未提供的不得分。
	0~0.5分

	8
	组织架构明细劳动力配置，有组织架构劳动力明细配置表且详细得0~0.5分，未体现或配置详细的不得分。
	0~0.5分

	9
	售后响应时间：≤6小时内到厂的得1分，6至≤12小时内到厂得0.5分，12至≤24小时内到厂得0.1分，其他不得分。
	0~1分

	10
	承诺质保期间24小时提供远程系统和PLC服务的，得0.5分，未承诺不得分。
	0~0.5分

	11
	质保期内承诺质保备件到货服务，24小时（含24小时）内得1分，24小时至48小时（含48小时）得0.5分，未承诺不得分。
	0~1分

	12
	投标人承诺的无故障稳定运行小时数：承诺无故障稳定运行最低0分，每增4000小时得0.5分
	0~2分

	13
	货款支付响应，满足付款条款内3.2、3.3、3.4、3.5条款每个得0.5分）（投标人需在技术资信标中对货款支付响应加以明确，否则本项不得分；付款打*条款偏离，作废标处理）
	0~2分

	14
	交货时间：超过180个日历天废标，180个日历天得0分，每提前满15个日历天，得0.5分
	0~1分

	15
	暖通工程：恒温恒湿系统的设计和施工方案，使用设备品牌及能效等级。0~1.5分
	0~1.5分



4.2资信（满分8分）
	序号
	评审
	分值

	1
	1、2019年以后与终端客户签订的800万以上的自动化立体库已经应用良好的案例，每有一个得0.2分，共3分。没有不得分（以同时具备签订的合同、项目开具的发票、验收合格报告的案例）
2、2019年至今具有弯轨堆垛机应用业绩的得1分。
	0~4分

	2
	1、 有自主的仓库管理软件（WMS)著作权证书，得0.5分；
2、 有自主的智能设备控制软件(WCS)著作权证书，得0.5分；
3、 具备20项及以上专利证书的得0.5分；具备40项及以上专利证书的得1分；
4、 企业2021、2022、2023年经审计的营业收入每年均超过5亿的得2分，1~5亿得1分，1亿以下0.5分。（若有亏损年份，此项不得分）
	0~4分



4.3 以上评分结果按四舍五入保留小数2位。技术、资信评审部分投标人的得分为全体评委打分的算术平均值。
4.4评审过程中，如果合格投标人少于3家时，不再进行商务评审，即流标。投标文件技术评审时，允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能发生负偏离达文件规定的，则判定该投标人技术评审不合格，不再进入下一轮评审。
4.5商务报价评审（满分70分）
评标委员会应对通过符合性审查和技术、资信评审的投标文件进行商务报价评审，对商务报价的范围、数量、单价、费用组成、总价和结算方式等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。
报价评审应以报价口径范围一致的评标价为依据。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算，因投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不得调整。
投标报价中，如有以下情况之一的，按商务标评审不合格处理：
（1）投标人未按招标文件实质性规定要求进行报价；
（2）评标委员会认定属投标人自身原因有重大漏项的。
4.5.1报价评审。
在投标最终报价的基础上进行报价评分。属投标人失误造成的报价差错、遗漏，不得调整。
4.5.2基准价的确定：所有有效投标价的最低价为基准价。
经评审有效投标人少于3家时，不再进行商务评审，即流标。
4.5.3根据投标人最终报价与基准价值对比，计算出商务报价评分值：
⑴基准价得70分；
⑵高于基准价的最终报价，每上升 1 个百分点扣0.8分；
以上评分保留小数2位；评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留二位小数（四舍五入）。
4.5各投标人的最后得分是技术、资信和商务报价三部分得分之和。
4.6评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照得分排列优劣顺序，推荐综合得分最高的投标人为预中标人。
4.7招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的预中标人，报巨化招标办公室核准，经公示后确定为中标人，发中标通知书。
4.8若评标委员会认为本次招标缺乏竞争性时，可否决所有投标。


[bookmark: _Toc178578088][bookmark: 投标文件格式]第七章附件---投标文件格式
[bookmark: _Toc178578089]附件1、投标函
致：浙江衢州巨塑化工有限公司、浙江巨化化工材料有限公司
根据贵方项目投标邀请书（招标编号为：），下列签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份。
1） 投标一览表；
2） 分项报价及备件清单；
3） 标的物说明一览表；
4） 技术规格的响应；
5） 商务条款的响应；
6） 标的物质量保证、售后服务、交货能力及有关承诺；
7） 标的物验收资料说明；
8） 按招标文件投标人须知前附表和技术规格要求提供的其它有关文件；
9） 资格证明文件（营业执照、法人代表授权书、质量管理体系认证证书、使用单位业绩表等）；
根据此函，签字代表宣布同意如下：
1、投标总价为，即（文字描述）。
2、我们将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3、我们已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4、我们同意在“投标人须知前附表”所述的开标日期起遵循本投标文件的规定，并在“投标人须知前附表”规定的投标有效期届满之前对我方均具有约束力，而且有可能中标。
5、如果开标后，在投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。
6、如果贵方要求，我们愿意按照要求进一步提供与投标有关的一切数据或资料。
7、我们完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
投标人盖章：
投标人授权代表签字：
日期：年月日






[bookmark: _Toc178578090]附件2、开标一览表
投标人名称：　　　　　　　　　　　　招标编号：
	产品名称
	投标报价
	投标保证金
	生产能力
	交货期
	备注

	
	
	
	
	*
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


*附注：
注：此表在商务标中提交。
投标人盖章：
投标人授权代表签字：
日期：年 月 日
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[bookmark: _Toc178578091]附件3-1、投标分项报价表
投标人名称：招标编号： 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	品目
项号
	标的物名称
型号规格
	制造厂家及产地
	数量
	出厂单价
(含税)
	包装费及
运杂费
	运输
保险费
	安装、指导调试检验及技术服务费
	其它
	总价
	交货日期
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价:


注：1、第五栏包括要求供货范围内的主机和附件，出厂装箱清单所列易损件、备品备件及专用工具等，并已包括各种税费。
2、第六栏为制造厂运至招标文件中规定的交货地点全部标的物包装费和运杂费。
3、第十栏总价=4×5+（6+7+8+9）项。如果按单价计算的结果与总价不一致，按招标文件16.2条规定处理。


[bookmark: 商务差异表][bookmark: _Toc178578092]附件3-2、商务差异表

	序号
	条款
	招标文件要求
	投标文件响应
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



承诺：我公司商务承诺与招标文件的商务条款、合同条款偏离均已在上表中列出。我公司已充分理解并接受除上表中已列出外，其它条款均无商务上的偏离。







[bookmark: _Toc178578093]附件3-3、主要零部件及外协件、外购件供货厂家的基本情况,并填写下表
	部件名称
	供货厂家
	规格型号
	单价（元）
	备注

	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc178578094]附件3-4、随机备品备件及专用工具清单价格表（含在总价内）

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	价格
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc178578095]附件3-5、三年用备品备件及耗材价格表（本报价仅作为技术评分的重要项，不含总报价内）

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	价格
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	
	
	
	










[bookmark: _Toc178578096]附件4、资格、资质证明文件
A．法人代表授权书
本授权书声明：注册于（地区名称）的（公司名称）的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就<>（项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务，我公司均予以承认。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。
法人代表签字：
被授权人签字：

B．营业执照复印件，加盖公章。
C．资质证书复印件，加盖公章。
D. 工厂简介(包括组织机构、生产能力、设备、厂房、人员等),质量管理和质量保证体系认证证书复印件，加盖公章。
E. 法人代表身份证复印件。















[bookmark: _Toc178578097]附件5、投标人主要业绩
主要业绩应按照招标文件要求提供相应资料，若有作假，取消投标资格。

[bookmark: _Toc178578098]附件6、设备技术规格偏离表，技术响应表
	序号
	条款
	招标文件要求
	投标文件对应技术数据
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


我公司承诺：我公司承诺与招标文件的技术条款偏离均已在上表中列出。我公司已充分理解并接受除上表中已列出外，其它条款均无技术上的偏离。


























[bookmark: _Toc178578099]附件7、投标产品技术规格书及产品样本说明
1、投标产品技术规格书（不允许仅使用样本代替）及产品样品
2、产品的主要技术和质量水平的详细描述。
3、产品验收标准和验收方法。
4、产品质量保证、技术服务和售后服务的内容、措施和承诺及距招标人最近的服务网点的详细介绍。
5、根据招标文件中的要求，需要提供的文件和资料。
6、投标人认为需要提供的其他文件和资料。























[bookmark: _Toc178578100]附件8、唛头
	发货地址：
	发件人：

	收货地址：
	收件人：

	供应商：
	产品名称：

	项目名称：
	合同号：

	装箱数量：
	箱号：第  箱，共  箱

	
	

	
	

























[bookmark: _Toc178578101]附件9、供应商（服务商）承诺书
[bookmark: _Toc91078852][bookmark: _Toc178578102]供应商（服务商）承诺书

本人经由（单位）法人（姓名）合法授权参加项目的采购活动，经与本单位法人代表（负责人）确认，现就有关公平竞争事项郑重承诺如下：
1、 投标人或其拟派项目负责人在投标截止时间未被“信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)列为失信被执行人。
2、 本单位承诺不存在与关联关系的企业共同参与本次采购活动，所述的关联关系是具有以下情形之一：
A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
[bookmark: _Toc91078675]G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
I.其他利害关系情况。
三、现已清楚知道并严格遵守招标法律法规和承诺要求。

单位名称：（公章）
授权代表：（签名）
年月日



