一、项目概况
    1、工程名称：开化县城市有机更新共同富裕建设项目安置地（一）基础
及室外附属设施配套工程—高压配电工程总承包（EPC）
[bookmark: _GoBack]    2、工程地点：开化县华埠镇
二、编制范围：
1、本次编制范围主要包括：10kV电源接入点至0.4kV开关柜及室外配套电缆管道。
三、编制依据：
1、初步设计图纸电子版；
2、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）。
3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。
4、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）。
5、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）。
6、《浙江省建设工程施工机械台班费用参考单价》（2018版）。
7、浙建站计（2013）63、64号文件。
8、浙江省2013清单补充规定的文件（2014）31号文。
9、招标人提供的施工图纸等。
10、与工程项目有关的规范、标准、技术资料。
11、其他相关文件。
四、编制方法：
1、工程量依据工程量计算规范和设计图纸进行计算。
2、综合单价(国标清单计价)依据工程量计价规范和浙江省2018版相关工程预算定额进行组价，材料价按浙江省、衢州市2024年第8期（除税）信息价计入，无价材料按除税市场价计取。
3、人工单价按衢州市2024年8月人工信息价计。其中：二类人工按151元/工日计入。
4、施工取费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定计取，计费基数为定额人工费加定额机械费之和。
（1）、安全文明施工基本费按非市区工程中值考虑，安装工程费率为5.92%，市政工程费率为7.3%。
（2）、管理费、利润按中间值计取，安装工程管理费费率为21.72%，利润费率为10.4%；市政工程管理费费率为16.78%，利润费率为11.44%。
（3）、安装工程规费按30.63%计入，市政工程规费按27.8%计入。
5、本工程采用一般计税方法，税率按9%计取，计费基数为税前工程造价。
6、本工程不考虑二次搬运费、冬雨季施工增加费、创标化工地、优质工程和总承包服务费。
五、编制有关事项说明:
1、工程建设其他费（设计费）不含税：329893元；含税：359583元。
2、工程基本预备费（暂列金额）不含税：490000元；含税：534100元。


